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SCO-2120R CAMARA DOMO, LED IR, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA
NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA
NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO
NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS
2.01
GENERALIDADES
A. A.
Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. B.
Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. C.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. D.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCO-2120R CAMARA DOMO, LED IR, ALTA RESOLUCION
E. Esta cámara con la función de rango dinámico amplio (SDR) de alta resolución deberá generar 600 Líneas de TV. La cámara deberá operar con nivel de baja luminosidad de 0,0 Lux (con el LED activado).
F. La cámara deberá operar con un zoom óptico de 12x (3,9 a 46 mm), con un alcance de monitoreo de 70 m y debe estar equipada con LEDs IR de Iluminación Adaptable.
G. La cámara deberá tener un involucro certificado IP66 resistente al vandalismo, a prueba de polvo y a prueba de agua.
H. La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Coreano, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués y Turco.
2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
A. Tensión de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA) 
B. Consumo
6,8W (24V CA) / 6,5W 550 mA (12V CC) 
(LED activado)
2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO
A. Dispositivo de imagen

CCD Súper HAD de 1/4"
B. Total de Píxeles (horizontal x vertical)
1. SCO-2120RN
811 x 508
2. SCO-2120RP
795 x 596
C. Píxeles Efectivos (horizontal x vertical)

1. SCO-2120RN
768 x 494

2. SCO-2120RP
752 x 582

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1
E. Sincronización
Interna, Bloqueo de línea
F. Frecuencia (horizontal x vertical)

1. SCO-2120RN
15,734 kHz, 59,94 Hz
 
2. SCO-2120RP
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolución Horizontal


1. Modo Color
600 Líneas de TV (como mínimo)

2. Modo B&N
700 Líneas de TV (como mínimo)
H. Iluminación Mínima

1. Modo Color
0,2 Lux (50IRE@F1.67), 0,0004 Lux (Sensibilidad, 512x)

2. Modo B&N
0,0 Lux (LED activado)

I. Relación S/R (señal Y)
52dB  
J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω compuesta
2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
12x óptico, 16x digital

B. Distancia Focal
3,9 a 46 mm (F1,67 ~ 1,88)

C. Relación de Apertura Máxima
1: 1,67 (Wide) ~ 1.88 (Tele)

D. Distancia Mínima del Objeto
1,8 m 

E. Campo de Visión Angular
51,54( (Wide) ~ 4,5( (Tele) (horizontal)


39,24( (Wide) ~ 3,38( (Tele) (vertical)

F. Foco
Automático, Manual, Un presionado
G. Control del Iris
Automático, Manual

2.06
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
A. Exhibición de Informaciones en la Tela

1. SCO-2120RN
Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Coreano

2. SCO-2120RP
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco, Portugués

B. Título de la Cámara
On, Off (Hasta 15 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (ICR), Modo Color, Modo B&N
D. SSDR
On, Off (nivel ajustable)

E. Balance de Blanco
BLC, HLC, Desactivado (Off)
F. Detección de Movimiento
On, Off (8 zonas programables)

G. Zoom Digital
On, Off (1x a 16x)

H. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

I. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)

J. Filtro de Ruidos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off

K. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automática, Desactivada (Off) 
(Límite posible de seleccionar ~ 512x)

L. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off) 

M. Balance de Blanco
AWC, Manual, Interno, Externo, 



ATW (1.700(K ~ 11.000(K)

N. Velocidad del Obturador Electrónico


1. SCO-2120RN
Fija (1/60 ~ Sin temblado)


2. SCO-2120RP
Fija (1/50 ~ Sin temblado)

O. Nitidez
On, Off (nivel ajustable)

P. Rotación/Espejo
On, Off

Q. Comunicación
RS-485, Control coaxial

2.07
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 
B. Humedad Operativa
Humedad Relativa 20% ~ 80%
2.08
ESPECIFICACIONES MECANICAS
A. Dimensiones
85,9 x 85,4 x 314,1 mm 
B. Peso
1,2 Kg
C. LED IR
32 

D. Distancia IR
70 m 

E. Nivel de Protección
IP66

2.09
CERTIFICACIONES



A. SCO-2120RN
FCC (Clase A), certificada UL/cUL



B. SCO-2120RP
CE (Clase A), certificada UL/cUL

2.10
GARANTIA
A. Tres años, piezas y mano de obra
SCO-2120R AE 2010


