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SCO-2120R CÂMERA DOME, LED IR, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA
NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO
NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS
2.01
GENERALIDADES
A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SCO-2120R CÂMERA DOME, LED IR, ALTA RESOLUÇÃO
E. Esta câmera com a função de faixa dinâmica ampla (SDR) de alta resolução deverá gerar 600 Linhas de TV. A câmera deverá operar com nível de baixa luminosidade de 0,0 Lux (com o LED ativado).
F. A câmera deverá operar com um zoom óptico de 12x (3,9 a 46 mm), com um alcance de monitoramento de 70 m e deve estar equipada com LEDs IR de Iluminação Adaptável.
G. A câmera deverá possuir um invólucro certificado IP66 resistente a vandalismo, à prova de pó e à prova d'água.
H. A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês e Turco.
2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
A. Tensão de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA) 
B. Consumo
6,8W (24V CA) / 6,5W 550 mA (12V CC) 
(LED ativado)
2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO
A. Dispositivo de imagem

CCD Super HAD de 1/4"
B. Total de Pixels (horizontal x vertical)
1. SCO-2120RN
811 x 508
2. SCO-2120RP
795 x 596
C. Pixels Efetivos (horizontal x vertical)

1. SCO-2120RN
768 x 494

2. SCO-2120RP
752 x 582

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1
E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha
F. Frequência (horizontal x vertical)

1. SCO-2120RN
15,734 kHz, 59,94 Hz
 
2. SCO-2120RP
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolução Horizontal


1. Modo Colorido
600 Linhas de TV (no mínimo)

2. Modo P&B
700 Linhas de TV (no mínimo)
H. Iluminação Mínima

1. Modo Colorido
0,2 Lux (50IRE@F1.67), 0,0004 Lux (Sensibilidade, 512x)

2. Modo P&B
0,0 Lux (LED ativado)

I. Relação S/R (sinal Y)
52dB  
J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composta
2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
12x óptico, 16x digital

B. Distância Focal
3,9 a 46 mm (F1,67 ~ 1,88)

C. Relação de Abertura Máxima
1: 1,67 (Wide) ~ 1.88 (Tele)

D. Distância Mínima do Objeto
1,8 m 

E. Campo de Visão Angular
51,54( (Wide) ~ 4,5( (Tele) (horizontal



39,24( (Wide) ~ 3,38( (Tele) (vertical)

F. Foco
Automático, Manual, Um pressionamento

G. Controle da Íris
Automático, Manual

2.06
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
A. Exibição de Informações na Tela

1. SCO-2120RN
Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Coreano

2. SCO-2120RP
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco, Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR), Modo Colorido, Modo P&B

D. SSDR
On, Off (nível ajustável)

E. Balanço de Branco
BLC, HLC, Desativado (Off)
F. Detecção de Movimento
On, Off (8 zonas programáveis)

G. Zoom Digital
On, Off (1x a 16x)

H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

I. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)

J. Filtro de Ruídos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off

K. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática, Desativada (Off) 
(Limite selecionável ~ 512x)

L. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off) 

M. Balanço de Branco
AWC, Manual, Interno, Externo, 



ATW (1.700(K ~ 11.000(K)

N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. SCO-2120RN
Fixa (1/60 ~ Sem tremulação)


2. SCO-2120RP
Fixa (1/50 ~ Sem tremulação)

O. Nitidez
On, Off (nível ajustável)

P. Rotação/Espelho
On, Off

Q. Comunicação
RS-485, Controle coaxial

2.07
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 
B. Umidade Operacional
Umidade Relativa 20% ~ 80%
2.08
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
A. Dimensões
85,9 x 85,4 x 314,1 mm 
B. Peso
1,2 kg
C. LED IR
32 

D. Distância IR
70 m 

E. Nível de Proteção
IP66

2.09
CERTIFICAÇÕES



A. SCO-2120RN
FCC (Classe A), certificada UL/cUL



B. SCO-2120RP
CE (Classe A), certificada UL/cUL

2.10
GARANTIA
A. Três anos, peças e mão de obra
SCO-2120R AE 2010


