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SCO-2120R CAMERA DOME, LED IR, HAUTE RESOLUTION
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE  

NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS
2.01
GENERALITES
A. Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B. Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C. Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D. Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02 SCO-2120R CAMERA DOME, LED IR, HAUTE RESOLUTION

A.
Cette caméra à fonction de bande dynamique ample (SDR) de haute résolution devra générer 600 Lignes de TV. La caméra devra opérer à niveau de basse luminosité de 0,0 Lux (avec LED activé).
E. La caméra devra opérer avec un zoom optique de 12x (3,9 à 46 mm), à une portée de monitorage de 70 m et doit être équipée de LEDs IR d’Illumination Adaptable.
F. La caméra devra posséder un châssis certifié IP66 anti-vandale, à l’épreuve de poussière et eau.
G. La caméra devra offrir une application de configuration sur écran passible d’être programmée en plusieurs langues, soit: Anglais, Japonais, Coréen , Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Danois et Turc.
2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée
Dual (12V CC, 24V CA)

B. Consommation
6,8 W (24V CA) / 6,5 w 550 mA (12V CC) (LED activé)

2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif Image

CCD Super HAD de 1/4"
B. Total de Pixels (horizontal x vertical)
1. SCO-2120RN
811 x 508
2. SCO-2120RP
795 x 596
C. Pixels Effectifs (horizontal x vertical)

1. SCO-2120RN
768 x 494

2. SCO-2120RP
752 x 582

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1
E. Synchronisation
Interne, Blocage de ligne
F. Fréquence (horizontale x verticale)

1. SCO-2120RN
15,734 kHz, 59,94 Hz
 
2. SCO-2120RP
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Résolution Horizontale

1. Mode Couleur
600 Lignes de TV (au minimum)

2. Mode N&B
700 Lignes de TV (au minimum)
H. Illumination Minimale

1. Mode Couleur
0,2 Lux (50IRE@F1.67), 0,0004 Lux (Sensibilité, 512x)

2. Mode N&B
0,0 Lux (LED activé)

I. Rapport S/B (signal Y)
52dB  
J. Sortie Vidéo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composite
2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Rapport Zoom
12x optique, 16x numérique
B. Distance Focale
3,9 à 46 mm (F1,67 ~ 1,88)

C. Rapport d’Ouverture Maximale
1: 1,67 (Ample) ~ 1.88 (Télé)

D. Distance Minimale de l’Objet
1,8 m 

E. Champ de Vision Angulaire
51,54( (Ample) ~ 4,5( (Télé) (horizontal



39,24( (Ample) ~ 3,38( (Télé) (vertical)

F. Focalisation
Automatique, Manuelle, Une pression
G. Contrôle Iris
Automatique, Manuel

2.06
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Informations sur Ecran

1. SCO-2120RN
Anglais, Coréen, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Coréen.


2. SCO-2120RP
Anglais, Chinois, Allemand, Italien, Français, Espagnol, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais.

B. Titre de la Caméra
Activé, Désactivé (jusqu'à 15 caractères)

C. Jour/Nuit
Automatique (ICR), Mode Couleur, Mode N&B
D. SSDR
Activé, Désactivé (niveau ajustable)

E. Equilibrage de Blanc
BLC, HLC, Désactivé
F. Détection de Mouvement
Activé, Désactivé (8 zones programmables)

G. Zoom Numérique
Activé, Désactivé (1x à 16x)

H. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée, Désactivée
I. Masque de Privauté
Activé, Désactivé (12 zones programmables)

J. Filtre de Bruits 2D+3D (SSNRIII)
Activé, Désactivé
K. Sensibilité (Intégration de Cadres)
Automatique, Désactivée
(Limite sélectionnable ~ 512x)

L. Contrôle de Gain
Bas, Elevé, Désactivé 

M. Equilibrage de Blanc
AWC, Manuel, Interne, Externe, 



ATW (1.700(K ~ 11.000(K)

N. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. SCO-2120RN
Fixe (1/60 ~ Sans vacillation)


2. SCO-2120RP
Fixe (1/50 ~ Sans vacillation)

O. Netteté
Activée, Désactivée (niveau ajustable)

P. Rotation / Miroir
Activé, Désactivé
Q. Communication
RS-485, Contrôle coaxial

2.07
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 
B. Humidité de Fonctionnement
Humidité Relative 20% ~ 80%
2.08
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions
85,9 x 85,4 x 314,1 mm 
B. Poids
1,2 kg
C. LED IR
32 

D. Distance IR
70 m 

E. Niveau de Protection
IP66

2.09
CERTIFICATIONS


A. SCO-2120RN
FCC (Classe A), certifiée UL/cUL



B. SCO-2120RP
CE (Classe A), certifiée UL/cUL

2.10
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
SCO-2120R AE 2010


