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SCO-2370 CAMARA A PRUEBA DE INTEMPERIES,  ZOOM DE 37X, ALTA RESOLUCION, CCD DE 

                  1/4"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES
A.
Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B.
Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D.  Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCO-2370 CAMARA A PRUEBA DE INTEMPERIES,  ZOOM DE 37X, ALTA RESOLUCION,  

                               CCD DE 1/4" 

A. Esta cámara de alta resolución deberá generar 600 líneas de TV y operar en nivel de baja luminosidad (0,2 Lux).

B. La cámara deberá operar con un zoom óptico de 37x (3,5 ~ 129,5 mm), filtro de corte IR integrado (ICR) para día/noche, SSNRIII para reducción de ruido digital y comunicación a través de RS-485 o control coaxial.

C. La cámara deberá tener un involucro certificado IP68 resistente a intemperies.

D. La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Coreano, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Dinamarqués y Turco.

2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA) 

B. Consumo
6,8W (24V CA) / 6,5W 550 mA (12V CC) 
(LED activado)

2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de imagen

CCD Súper HAD de 1/4"

B. Total de Píxeles (horizontal x vertical)

1. SCO-2370N
811 x 508
2. SCO-2370P
795 x 596
C. Píxeles Efectivos (horizontal x vertical)


1. SCO-2370N
768 x 494


2. SCO-2370P
752 x 582

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización
Interna, Bloqueo de línea

F. Frecuencia (horizontal x vertical)


1. SCO-2370N
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. SCO-2370P
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolución Horizontal


1. Modo Color
600 Líneas de TV (como mínimo)

2. Modo B&N
700 Líneas de TV (como mínimo)
H. Iluminación Mínima


1. Modo Color
0,2 Lux (50IRE@F1.67), 0,0004 Lux (Sensibilidad, 512x)


2. Modo B&N
0,02 Lux (50IRE@F1.67) 
I. Relación S/R (señal Y)
52dB  

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω compuesta

2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
37x óptico, 16x digital

B. Distancia Focal
3,5 ~ 129,5 mm (F1,6 ~ F3,9)
C. Relación de Apertura Máxima
1: 1,6 (Wide) ~ 3,9 (Tele)

D. Distancia Mínima del Objeto
1,5 m 

E. Campo de Visión Angular
55,5( (Wide) ~ 1,59( (Tele) (horizontal)


42,5( (Wide) ~ 1,19( (Tele) (vertical)

F. Foco

Automático, Manual, Un presionado

G. Velocidad de Administración de Zoom
2,8 seg (wide para tele)
2.06
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla


1. SCO-2370N
Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Coreano


2. SCO-2370P
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco, Portugués

B. Título de la Cámara
On, Off (Hasta 15 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (ICR), Modo Color, Modo B&N
D. SSDR
On, Off (nivel ajustable)

E. Compensación de la Luz de Fondo
BLC, HLC, Desactivada (Off)
F. Detección de Movimiento
On, Off (8 zonas programables)

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

I. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)

J. Filtro de Ruidos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off

K. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automática, Desactivada (Off) 
(Límite posible de seleccionar ~ 512x)

L. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off) 

M. Balance de Blanco
AWC, Manual, Interno, Externo, 



ATW (1.700(K ~ 11.000(K)

N. Velocidad del Obturador Electrónico


1. SCO-2370N
1/60 ~ 1/120.000

2. SCO-2370P
1/50 ~ 1/120.000
O. Nitidez
On, Off (nivel ajustable)

P. Rotación / Espejo
On, Off

Q. Comunicación
RS-485, Control coaxial

R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, AD, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic

2.07
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa


1. Ventilador y Calentador conectados
-50°C ~ +50°C 

2. Ventilador y Calentador conectados
-30°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa

1. Ventilador y Calentador conectados
Humedad Relativa inferior al 90% (24V CA)

2. Ventilador y Calentador conectados
Humedad Relativa inferior al 90% (12V CC)

2.08
ESPECIFICACIONES MECANICAS

A. Dimensiones
( 114 x 378 mm
B. Peso

1,95 Kg
C. Nivel de Protección
IP68
2.09
CERTIFICACIONES



A. SCO-2370N
FCC (Clase A), certificada UL/cUL



B. SCO-2370P
CE (Clase A), certificada UL/cUL

2.10
GARANTIA

A. Tres anos, piezas y mano de obra

SCO-2370 AE-2010


