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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SCO-2370 CÂMERA À PROVA DE INTEMPÉRIES,  ZOOM DE 37X, ALTA RESOLUÇÃO, CCD                

                               DE 1/4" 

E. Esta câmera de alta resolução deverá gerar 600 linhas de TV e operar em nível de baixa luminosidade (0,2 Lux).

F. A câmera deverá operar com um zoom óptico de 37x (3,5 ~ 129,5 mm), filtro de corte IR integrado (ICR) para dia/noite, SSNRIII para redução de ruído digital e comunicação através de RS-485 ou controle coaxial.

G. A câmera deverá possuir um invólucro certificado IP68 resistente a intempéries.

H. A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Dinamarquês e Turco.

2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA) 

B. Consumo
6,8W (24V CA) / 6,5W 550 mA (12V CC) 
(LED ativado)

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de imagem

CCD Super HAD de 1/4"

B. Total de Pixels (horizontal x vertical)

1. SCO-2370N
811 x 508
2. SCO-2370P
795 x 596
C. Pixels Efetivos (horizontal x vertical)


1. SCO-2370N
768 x 494


2. SCO-2370P
752 x 582

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha

F. Frequência (horizontal x vertical)


1. SCO-2370N
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. SCO-2370P
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolução Horizontal


1. Modo Colorido
600 Linhas de TV (no mínimo)

2. Modo P&B
700 Linhas de TV (no mínimo)
H. Iluminação Mínima


1. Modo Colorido
0,2 Lux (50IRE@F1.67), 0,0004 Lux (Sensibilidade, 512x)


2. Modo P&B
0,02 Lux (50IRE@F1.67) 
I. Relação S/R (sinal Y)
52dB  

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composta

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
37x óptico, 16x digital

B. Distância Focal
3,5 ~ 129,5 mm (F1,6 ~ F3,9)
C. Relação de Abertura Máxima
1: 1,6 (Wide) ~ 3,9 (Tele)

D. Distância Mínima do Objeto
1,5 m 

E. Campo de Visão Angular
55,5( (Wide) ~ 1,59( (Tele) (horizontal



42,5( (Wide) ~ 1,19( (Tele) (vertical)

F. Foco

Automático, Manual, Um pressionamento

G. Velocidade de Gerenciamento de Zoom
2,8 seg (wide para tele)
2.06
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. SCO-2370N
Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Coreano


2. SCO-2370P
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco, Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR), Modo Colorido, Modo P&B

D. SSDR
On, Off (nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, Desativada (Off)
F. Detecção de Movimento
On, Off (8 zonas programáveis)

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

I. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)

J. Filtro de Ruídos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off

K. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática, Desativada (Off) 
(Limite selecionável ~ 512x)

L. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off) 

M. Balanço de Branco
AWC, Manual, Interno, Externo, 



ATW (1.700(K ~ 11.000(K)

N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. SCO-2370N
1/60 ~ 1/120.000

2. SCO-2370P
1/50 ~ 1/120.000
O. Nitidez
On, Off (nível ajustável)

P. Rotação/Espelho
On, Off

Q. Comunicação
RS-485, Controle coaxial

R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, AD, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic

2.07
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional


1. Ventilador e Aquecedor ligados
-50°C ~ +50°C 

2. Ventilador e Aquecedor desligados
-30°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional

1. Ventilador e Aquecedor ligados
Umidade Relativa inferior a 90% (24V CA)

2. Ventilador e Aquecedor desligados
Umidade Relativa inferior a 90% (12V CC)

2.08
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões
( 114 x 378 mm
B. Peso

1,95 kg
C. Nível de Proteção
IP68
2.09
CERTIFICAÇÕES



A. SCO-2370N
FCC (Classe A), certificada UL/cUL



B. SCO-2370P
CE (Classe A), certificada UL/cUL

A. 2.10
GARANTIA

B. Três anos, peças e mão de obra

SCO-2370 AE-2010


