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SCO-2370 CAMERA A  L’EPREUVE D’INTEMPÉRIES,  ZOOM DE 37X, HAUTE RESOLUTION, CCD DE 1/4"
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE 
NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02
SCO-2370 CAMERA A L’EPREUVE D’INTEMPÉRIES, ZOOM DE 37X, HAUTE RESOLUTION, CCD DE 1/4"
A. Cette caméra de haute résolution devra générer 600 lignes de TV et opérer dans un niveau de basse luminosité (0,2 Lux).

B. A caméra devra opérer avec un zoom optique de 37x (3,5 ~ 129,5 mm), filtre de coupure IR intégré (ICR) jour/nuit, SSNRIII pour la réduction de bruit numérique et communication à travers RS-485 ou contrôle coaxial.

C. A caméra devra posséder um châssis certifié IP68 résistant aux intempéries.

D. La caméra devra offrir une application de configuration sur écran passible d’être programmée en plusieurs langues, soit: Anglais, Japonais, Coréen , Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Danois et Turc.
2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée
Dual (12V CC, 24V CA)

B. Consommation
6,8 W (24V CA) / 6,5 w 550 mA (12V CC) (LED activé)
2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif Image

CCD Super HAD de 1/4"

B. Total de Pixels (horizontal x vertical)

1. SCO-2370N
811 x 508
2. SCO-2370P
795 x 596
C. Pixels Effectifs (horizontal x vertical)


1. SCO-2370N
768 x 494


2. SCO-2370P
752 x 582

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1

E. Synchronisation
Interne, Blocage de ligne
F. Fréquence (horizontale x verticale)


1. SCO-2370N
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. SCO-2370P
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Résolution Horizontale

1. Mode Couleur
600 Lignes de TV (au minimum)

2. Mode N&B
700 Lignes de TV (au minimum)
H. Illumination Minimale

1. Mode Couleur
0,2 Lux (50IRE@F1.67), 0,0004 Lux (Sensibilité, 512x)


2. Mode N&B
0,02 Lux (50IRE@F1.67) 
I. Rapport S/B (signal Y)
52dB  

J. Sortie Vidéo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composite
2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Rapport Zoom
37x optique, 16x numérique
B. Distance Focale
3,5 ~ 129,5 mm (F1,6 ~ F3,9)
C. Rapport d’Ouverture Maximale
1: 1,6 (Ample) ~ 3,9 (Télé)

D. Distance Minimale de l’Objet
1,5 m 

E. Champ de Vision Angulaire
55,5( (Ample) ~ 1,59( (Télé) (horizontal)


42,5( (Ample) ~ 1,19( (Télé) (vertical)

F. Focalisation
Automatique, Manuelle, Un pressage
G. Vitesse de Gestion Zoom
2,8 sec. (ample pour télé)
2.06
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Information sur Ecran

1. SCO-2370N
Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Coréen.

2. SCO-2370P
Anglais, Chinois, Allemand, Italien, Français, Espagnol, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais.

B. Titre de la Caméra
Activé, Désactivé (jusqu'à 15 caractères)

C. Jour/Nuit
Automatique (ICR), Mode Couleur, Mode N&B
D. SSDR
Activé, Désactivé (niveau ajustable)

E. Compensation Contrejour
BLC, HLC, Désactivée
F. Détection de Mouvement
Activée, Désactivée (8 zones programmables)

G. Zoom Numérique
Activé, Désactivé (1x ~ 16x)

H. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée, Désactivée
I. Masque de Privauté
Activé, Désactivé (12 zones programmables)

J. Filtre de Bruits 2D+3D (SSNRIII)
Activé, Désactivé
K. Sensibilité (Intégration de Cadres)
Automatique, Désactivée
(Limite sélectionnable ~ 512x)

L. Contrôle de Gain
Bas, Elevé, Désactivé 

M. Equilibrage de Blanc
AWC, Manuel, Interne, Externe, 



ATW (1.700(K ~ 11.000(K)

N. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. SCO-2370N
1/60 ~ 1/120.000

2. SCO-2370P
1/50 ~ 1/120.000
O. Netteté
Activée, Désactivée (niveau ajustable)

P. Rotation / Miroir
Activé, Désactivé
Q. Communication
RS-485, Contrôle coaxial

R. Protocole
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, AD, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic

2.07
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement


1. Ventilation et Chauffage branchés
-50°C ~ +50°C 

2. Ventilation et Chauffage débranchés
-30°C ~ +50°C 

B. Humidité de Fonctionnement

1. Ventilation et Chauffage branchés
Humidité Relative inférieure à 90% (24V CA)

2. Ventilation et Chauffage débranchés
Humidité Relative inférieure à 90% (12V CC)

2.08
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions
( 114 x 378 mm
B. Poids
1,95 kg
C. Niveau de protection
IP68
2.09
CERTIFICATIONS


A. SCO-2370N
FCC (Classe A), certifiée UL/cUL



B. SCO-2370P
CE (Classe A), certifiée UL/cUL

2.10
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
SCO-2370 AE-2010


