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SCP-2120 CAMARA DOMO PTZ, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCP-2120 CAMARA DOMO PTZ, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUCION
E. Esta cámara deberá tener un dispositivo de imagen (CCD) de 1/4" y generar una resolución de 600 Líneas de TV bajo condiciones de iluminación mínima de 0,02 Lux con sensibilidad a la luz ultra baja, además de la posibilidad de comunicación coaxial. La cámara deberá propiciar un zoom óptico de 12x (3,9 ~ 46 mm) y utilizar un chipset DSP W-V de Samsung. La cámara deberá propiciar rotación continua de 360( con panoramización e inclinación de alta velocidad de 650(/segundo.

2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Tensión de Entrada
24V CA ( 10%

Consumo
12W como máximo


2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de imagen
CCD Súper HAD de 1/4"

B. Total de Píxeles 

1. NTSC
811(H) x 508(V)

2. PAL
795(H) x 596(V)

C. Píxeles Efectivos 


1. NTSC
768(H) x 494(V)


2. PAL
752(H) x 582(V)

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización 
Interna / Bloqueo de línea
F. Frecuencia 


1. NTSC
H: 15,734 kHz / V: 59,94 Hz 
 
2. PAL
H: 15,625 kHz / V: 50 Hz 
G. Resolución Horizontal
Modo color: 600 Líneas de TV / 


Modo Blanco y Negro: 700 Líneas de TV

H. Iluminación Mínima
Modo Color: 0,2 Lux (50 IRE@F1.67),


0,0004 Lux (Sensibilidad, 512x) / 



Modo Blanco: 0,004 Lux (50 IRE@F1.67) 

I. Relación S/R (señal Y)
52dB  

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω
2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
12x óptico, 16x digital
B. Distancia Focal
3,9 ~ 46 mm (F1,67 ~ 1,88)
C. Relación de Apertura Máxima
1:1,67 (Wide) ~ 1,88 (Tele)
D. Distancia Mínima del Objeto
1,8 m
E. Campo de Visión Angular
H: 25,77( (Wide) ~ 2,55( (Tele)


V: 19,64( (Wide) ~ 1,69( (Tele)

2.06
PAN/TILT

A. Alcance de Panoramización
360( continuo
B. Velocidad de Panoramización
Preajuste: 650(/seg



Manual: 0,024(/seg ~ 120(/seg (Relación de zoom proporcional)

C. Alcance de Inclinación 
-5( ~ 185(
D. Velocidad de Inclinación
Preajuste: 650(/seg



Manual: 0,024(/seg ~ 120(/seg (Relación de zoom proporcional)

E. Posiciones Preajustadas
255

F. Precisión de Presentación 
( 0,1(
G. Modo PTZ
Preajuste, Oscilante, Grupo, Ronda

2.07
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla

1. NTSC
Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués, Taiwanés y Coreano


2. PAL
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco y Portugués
B. Título de la Cámara
On, Off (Hasta 15 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (ICR) / Modo Color / Modo B&N
D. SSDR
On, Off (nivel ajustable)

E. Compensación de Luz de Fondo
BLC / HLC / Desactivada (Off)

F. Detección de Movimiento
On / Off (8 zonas programables)

G. Estabilización Digital de la Imagen
On / Off

H. Máscara de Privacidad
On / Off (12 zonas programables)

I. Filtro de Ruidos 2D+3D (SSNRIII)
On / Off (Nivel ajustable)
J. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automática / Desactivada (Off) 
(Seleccionable 2x ~ 512x)

K. Control de Ganancia
Bajo / Alto / Desactivado (Off) 

L. Balance de Blanco
AWC / Externo / Interno / Manual /


ATW (1.700K(  ~ 11.000K()

M. Velocidad de Obturador Electrónico

1. NTSC
Automático: 1/60 ~ 1/120.000 seg

2. PAL
PAL: 1/50 ~ 1/120.000 / Manual / A. FLK
N. Comunicación 
RS-485/422, Control coaxial
O. Protocolo
Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE
P. Alarma
2 Entradas, 2 Salidas

Q. Rotación Digital Automática
On / Off

2.08
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 
B. Humedad Operativa
Humedad Relativa 20% ~ 80%
2.09
ESPECIFICACIONES MECANICAS

A. Dimensiones (AxA)
( 147,5 x 150 mm
B. Peso
1,065 Kg
2.10
CERTIFICACIONES



A. SCD-2021N (NTSC)
FCC (Clase A), certificada UL/cUL



B. SCD-2021P (PAL)
CE (Clase A), certificada UL/cUL

2.11
GARANTIA

A. Tres años, piezas y mano de obra
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