Página 2  SCP-2120 CÂMERA DOME PTZ, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUÇÃO

SCP-2120 CÂMERA DOME PTZ, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
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E. Esta câmera deverá possuir um dispositivo de imagem (CCD) de 1/4" e gerar uma resolução de 600 Linhas de TV sob condições de iluminação mínima de 0,02 Lux com sensibilidade à luz ultra baixa, além da possibilidade de comunicação coaxial. A câmera deverá propiciar um zoom óptico de 12x (3,9 ~ 46 mm) e utilizar um chipset DSP W-V da Samsung. A câmera deverá propiciar rotação contínua de 360( com panoramização e inclinação de alta velocidade de 650(/segundo.

2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de Entrada
24V CA ( 10%

Consumo
12W no máximo


2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de imagem
CCD Super HAD de 1/4"

B. Total de Pixels 

1. NTSC
811(H) x 508(V)

2. PAL
795(H) x 596(V)

C. Pixels Efetivos 


1. NTSC
768(H) x 494(V)


2. PAL
752(H) x 582(V)

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna / Bloqueio de linha

F. Frequência 


1. NTSC
H: 15,734 kHz / V: 59,94 Hz 
 
2. PAL
H: 15,625 kHz / V: 50 Hz 
G. Resolução Horizontal
Modo colorido: 600 Linhas de TV / 


Modo P&B: 700 Linhas de TV

H. Iluminação Mínima
Modo Colorido: 0,2 Lux (50 IRE@F1.67),


0,0004 Lux (Sensibilidade, 512x) / 



Modo P&B: 0,004 Lux (50 IRE@F1.67) 

I. Relação S/R (sinal Y)
52dB  

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω
2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
12x óptico, 16x digital)
B. Distância Focal
3,9 ~ 46 mm (F1,67 ~ 1,88)
C. Relação de Abertura Máxima
1:1,67 (Wide) ~ 1,88 (Tele)
D. Distância Mínima do Objeto
1,8 m
E. Campo de Visão Angular
H: 25,77( (Wide) ~ 2,55( (Tele)


V: 19,64( (Wide) ~ 1,69( (Tele)

2.06
PAN/TILT

A. Alcance de Panoramização
360( contínuo
B. Velocidade de Panoramização
Pré-ajuste: 650(/seg



Manual: 0,024(/seg ~ 120(/seg (Relação de zoom proporcional)

C. Alcance de Inclinação
-5( ~ 185(
D. Velocidade de Inclinação
Pré-ajuste: 650(/seg



Manual: 0,024(/seg ~ 120(/seg (Relação de zoom proporcional)

E. Posições Pré-ajustadas
255

F. Precisão de Apresentação
( 0,1(
G. Modo PTZ
Pré-ajuste, Oscilante, Grupo, Ronda

2.07
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. NTSC
Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês e Coreano


2. PAL
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco e Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR) / Modo Colorido / Modo P&B

D. SSDR
On, Off (nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
BLC / HLC / Desativada (Off)

F. Detecção de Movimento
On / Off (8 zonas programáveis)

G. Estabilização Digital da Imagem
On / Off

H. Máscara de Privacidade
On / Off (12 zonas programáveis)

I. Filtro de Ruídos 2D+3D (SSNRIII)
On / Off (Nível ajustável)
J. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática / Desativada (Off) 
(Selecionável 2x ~ 512x)

K. Controle de Ganho
Baixo / Alto / Desativado (Off) 

L. Balanço de Branco
AWC / Externo / Interno / Manual /


ATW (1.700K(  ~ 11.000K()

M. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. NTSC
Automático: 1/60 ~ 1/120.000 seg

2. PAL
PAL: 1/50 ~ 1/120.000 / Manual / A. FLK
N. Comunicação
RS-485/422, Controle coaxial
O. Protocolo
Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE
P. Alarme
2 Entradas, 2 Saídas

Q. Rotação Digital Automática
On / Off

2.08
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 
B. Umidade Operacional
Umidade Relativa 20% ~ 80%
2.09
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões (LxA)
( 147,5 x 150 mm
B. Peso
1,065 kg
2.10
CERTIFICAÇÕES



A. SCD-2021N (NTSC)
FCC (Classe A), certificada UL/cUL



B. SCD-2021P (PAL)
CE (Classe A), certificada UL/cUL

2.11
GARANTIA

A. Três anos, peças e mão de obra

SCP-2120 - Nov2010

