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SCP-2120 CAMERA DOME PTZ, ZOOM DE 12X, HAUTE RESOLUTION
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEO SURVEILLANCE 

NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02
SCP-2120 CAMERA DOME PTZ, ZOOM DE 12X, HAUTE RESOLUTION
A. Cette caméra devra être dotée d’un dispositif d’image (CCD) d’1/4" et générer une résolution de 600 Lignes de TV sous des conditions d’illumination minimale de 0,02 Lux à sensibilité à une lumière extrêmement basse, en outre d’une possibilité de communication coaxiale. La caméra devra permettre un zoom optique de 12x (3,9 ~ 46 mm) et utiliser un chipset DSP W-V Samsung. La caméra devra permettre une rotation en continu de 360( à panoramique et inclinaison haute vitesse de 650(/seconde.

2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée

24V CA + 10%
B. Consommation

Max. de 12 W 


2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif Image
CCD Super HAD de 1/4"

B. Total de Pixels 

1. NTSC
811(H) x 508(V)

2. PAL
795(H) x 596(V)

C. Pixels Effectifs 


1. NTSC
768(H) x 494(V)


2. PAL
752(H) x 582(V)

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1

E. Synchronisation
Interne / Blocage de ligne
F. Fréquence 


1. NTSC
H: 15,734 kHz / V: 59,94 Hz 
 
2. PAL
H: 15,625 kHz / V: 50 Hz 
G. Résolution Horizontale
Mode couleur: 600 Lignes de TV / 


Mode N&B: 700 Lignes de TV

H. Illumination Minimale
Mode Couleur: 0,2 Lux (50 IRE@F1.67),


0,0004 Lux (Sensibilité, 512x) / 



Mode N&B: 0,004 Lux (50 IRE@F1.67) 

I. Rapport S/B (signal Y)
52dB  

J. Sortie Vidéo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω
2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Rapport Zoom
12x optique, 16x numérique
B. Distance Focale
3,9 ~ 46 mm (F1,67 ~ 1,88)
C. Rapport d’Ouverture Maximale
1:1,67 (Ample) ~ 1,88 (Télé)
D. Distance Minimale de l’Objet
1,8 m
E. Champ de Vision Angulaire
H: 25,77( (Ample) ~ 2,55( (Télé)


V: 19,64( (Ample) ~ 1,69( (Télé)

2.06
PAN/TILT

A. Portée Panoramique
360( en continu
B. Vitesse Panoramique
Préréglage: 650(/sec.


Manuel: 0,024(/sec. ~ 120(/sec. (Rapport de zoom proportionnel)

C. Porté Inclinaison
-5( ~ 185(
D. Vitesse Inclinaison
Préréglage: 650(/sec.


Manuel: 0,024(/sec. ~ 120(/sec. (Rapport de zoom proportionnel)

ET. Positions préréglées
255

F. Précision de Présentation
( 0,1(
G. Mode PTZ
Préréglé, Oscillant, Groupe, Ronde
2.07
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Informations sur Ecran

1. NTSC
Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen.

2. PAL
Anglais, Chinois, Allemand, Italien, Français, Espagnol, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc et Portugais.
B. Titre de la Caméra
Activé, Désactivé (jusqu'à 15 caractères)

C. Jour/Nuit
Automatique (ICR) / Mode Couleur / Mode N&B
D. SSDR
Activé, Désactivé (niveau ajustable)

E. Compensation Contrejour
BLC / HLC / Désactivée
F. Détection de Mouvement
Activée / Désactivée (8 zones programmables)

G. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée / Désactivée
H. Masque de Privauté
Activé / Désactivé (12 zones programmables)

I. Filtre de Bruits 2D+3D (SSNRIII)
Activé / Désactivé (niveau ajustable)
J. Sensibilité (Intégration de Cadres)
Automatique / Désactivée
(Sélectionnable 2x ~ 512x)

K. Contrôle de Gain
Bas / Elevé / Désactivé
L. Equilibrage de Blanc
AWC / Externe / Interne / Manuel /


ATW (1.700K(  ~ 11.000K()

M. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. NTSC
Automatique: 1/60 ~ 1/120.000 sec.

2. PAL
PAL: 1/50 ~ 1/120.000 / Manuel / A. FLK
N. Communication
RS-485/422, Contrôle coaxial
O. Protocole
Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE
P. Alarme
2 Entrées, 2 Sorties
Q. Rotation Numérique Automatique
Activée / Désactivée
2.08
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 
B. Humidité de Fonctionnement
Humidité Relative 20% ~ 80%
2.09
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions (lxH)
( 147,5 x 150 mm
B. Poids
1,065 kg
2.10
CERTIFICATIONS


A. SCD-2021N (NTSC)
FCC (Classe A), certifiée UL/cUL



B. SCD-2021P (PAL)
CE (Classe A), certifiée UL/cUL

2.11
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
SCP-2120 - Nov2010

