 MODEL : 고해상도 27배 스피드돔 카메라(SCP-2270)

  1. 개 요                  

    고해상도 27배 스피드돔 카메라 SCP-2270은 고해상도 저조도 기술의 신기원인 Winner시리즈 DSP 시스템를 장착하였으며,  고배율 27배 (f3.5~95.8mm) 자동초점 광학줌 렌즈를 장착하여 뛰어난 줌 기능을 제공하는 스피드돔 카메라이다. 또한 일반 컬러 모드에서 0.00004 Lux @ F1.6의 저조도, 600TV본의 선명한 영상 구현, 광범위한 장소 설치될수 있는 고해상도 27배 스피드돔 카메라 SCP-2270 이다. 
  2. 기 능 및 구 성    

1) 41만화소, 수평해상도 600TV본 이상, 최저조도 0.00004 Lux
     2) 27배 광학줌 카메라 (f3.5~95.8mm), 최고 432배
     3) SSNR(노이즈제거), S/N비 52dB이상
     4) RS-485C 원격제어, 디지털 줌 16배
  3. 제 원          

1) 촬상소자 : 1/4” Super HAD Color CCD Ⅱ, 41만화소
총 화소수 811(H)Ⅹ508(V), 유효 화소수 768(H)Ⅹ494(V)

2) 촬상방식 : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

3) 수평해상도 : 600 TV Line (Color) / 700TV Line (B/W)
4) 최저조도 : 0.00004 lux@F1.6

5) Day & Night 기능 : Auto / Ext / Color / B&W (ICR Filter change)
6) S/N비(AGC Off) : 52dB, Sens-up On/Off (512X)

7) 역광보정 : BLC, 전자셔터 : 1/60~1/120,000SEC
8) 기능제어 : 한글 OSD방식, COAX 제어
9) 알람입출력: 8 IN- 3OUT 
10) PRESET: 255 PRESET(PRESET별 카메라 OSD 세팅 기능) 

11)  프로트콜: PELCO, PANASONIC, HONEYWELL, AD 
12)  줌 렌즈 : 초점거리 27배 줌렌즈 f3.5~95.8m. 최대구경비 F1.6~2.9
               렌즈화각 H : 55.5°~2.24°, V : 42.5°~1.79°
13) Pan 속도 : 360°(600°/sec),  Tilt 속도 : -5°~ 185° (600°/sec)

14) 소비전력 : Max.15W, 사용전원 24V AC 

15) 중량 (adaptor제외) : 2.0Kg

16) 크기(WxHxD) : 155(Ø)Ⅹ243.4(H)mm
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