 MODEL : 37배 하우징 일체형 IR PTZ메라(SCP-2370RH)

  1. 개 요                  

    37배 하우징 일체형 IR PTZ 카메라 SCP-2370RH는 고배율 37배 (3.5~129.5mm) 자동초점 광학줌
렌즈를 장착하여 뛰어난 줌 기능을 제공하며 줌 연동 IR LED기술을 탑재하여 줌배율에 따라
방사각을 조절하여 어두운 환경에서도 선명하게 영상을 감시할 수 있는 PTZ 카메라이다. 
     
  2. 기 능 및 구 성    
 
1) 41만화소, 수평해상도 600TV본 이상, 최저조도 0 Lux
     2) 37배 광학줌 카메라 (3.5~129.5mm)
     3) SSNRⅢ(노이즈제거), HLC 역광보정, S/N비 52dB
     4) COAX / RS-485 / RS-422 원격제어, IP66

  3. 제 원          

1) 촬상소자 : 1/4형 Super HAD CCD Ⅱ, 41만화소
총 화소수 811(H)Ⅹ508(V), 유효 화소수 768(H)Ⅹ494(V)
2) 주사방식 : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
3) 수평해상도 : 600 TV,  최저조도 : 0Lux(IR LED On)
4) Day & Night 기능 : Auto / Ext / Color / B&W
5) S/N비(AGC Off) : 52dB
6) 역광보정 : BLC, HLC
7) 전자셔터 : 1/60 ~ 1/120,000SEC
8) 기능제어 : 한글 OSD방식, COAX/RS-485/RS-422 제어
9) 알람입출력: 8 IN-3 OUT
10)  방진/방수 등급 : IP66
11)  프로토콜 : COAX(PELCO), RS-485(SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, PELCO-D, PELCO-P, VICON,
HONEYWELL, PANASONIC, BOSCH, AD,GE) 
12)  초점거리 : f=3.5 ~ 129.5mm(37배)
13)  최대구경비 : F1.6 ~ 3.9, 렌즈화각 H : 55.5°~1.59°, V : 42.5°~1.19°
14)  Pan/Tilt 범위(속도) : 360°(600°/sec),  -5°~185° (600°/sec)
15)  IR 가시거리 : 약 100M
16)  소비전력 : 최대 15W(팬&히터 미사용) / 최대 90W(팬&히터 사용)
17)  사용전원 : AC 24V ±10%
18)  무게 : 6Kg
19)  크기(ØX H) : 248(Ø)Ⅹ399.5(H)mm 

image1.png





