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MODEL : 고해상도 37배 PTZ 카메라 (SCP-2371)

1. 개 요                  

고해상도 37배 PTZ 카메라 SCP-2371는 광학 37배 자동초점 줌렌즈를 장착하여 뛰어난 줌
기능을 제공한다. 선명한 영상 구현, 광범위한 장소에서 전천후 영상 모니터링이 가능한
컴팩트한 디자인의 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 41만화소, 수평해상도 600TV본 이상, 최저조도 0.00004Lux
2) 37배 광학줌 카메라 (f = 3.5 ~ 129.5mm)
3) SSNR Ⅲ(노이즈 제거), SSDR
4) RS-485/422 원격제어, COAX통신 지원

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/4” Super HAD CCD Ⅱ
                   41만화소, 총화소수 811(H) x 508(V), 유효화소수 768(H) x 494(V) 
2) 촬상방식         : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
3) 수평해상도       : 600TVL(COLOR) / 700TVL(B/W)         
4) 최저조도         : 0.00004Lux (50IRE, B/W, Sens-up 512X)
5) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W
6) S/N비(AGC off)   : 52dB (AGC Off, Weight On)
7) 렌 즈            : 초점거리 f = 3.5 ~ 129.5mm, 최대구경비 F1.6 ~ 3.9
렌즈화각 H : 55.5°~1.59°, V : 42.5°~1.19°
8) 역광보정         : Off / BLC / HLC
9) 알람 입/출력     : 8 In / 3 Out
10) 프리셋           : 255개
11) 프로토콜         : COAX (PELCO-C), RS-485 (SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, PANASONIC, 
HONEYWELL, VICON, AD, GE, BOSCH)
12) 팬틸트범위/속도  : 360°ENDLESS(500°/sec),   -5°~ 185° (500°/sec)
13) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
14) 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, 최대 15W
15) 크 기            : 152(Ø)Ⅹ218(H)mm
16) 중 량            : 1.6Kg 
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