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SCP-3120 MINI CAMARA DOMO PTZ, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCP-3120 MINI CAMARA DOMO PTZ, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUCION
E. Esta cámara deberá tener un dispositivo de imagen (CCD) de 1/4" y generar una resolución  de 600 Líneas de TV bajo situaciones de iluminación mínima de 0,7 Lux.

F. La cámara deberá propiciar una panoramización /inclinación (pan/tilt) de alta velocidad de 650(/seg.

G. La cámara deberá incluir las funciones de WDR, compensación de luz de fondo, Barrido Progresivo Virtual, Control coaxial (Pelco C) y de Análisis de Vídeo Inteligente.

H. Todas las versiones de esta cámara deberán estar premontadas en un involucro que tenga dimensiones inferiores a 165,1 mm (202,95 mm con protector solar).

I. Las versiones de esta cámara deberán estar disponibles en un cuerpo resistente al vandalismo con protección contra choques.

J. Versiones con nivel de protección IP66.

2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada
24V CA

B. Consumo
45W como máximo (con calentadores),


12W (sin calentadores)

2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de imagen
CCD Ex-view HAD PS de 1/4"
B. Total de Píxeles (horizontal x vertical)
1. Modelos N/VN/VHN
811x 508
2. Modelos P/VP/VHP
795 x 596
C. Píxeles Efectivos (horizontal x vertical)

1. Modelos N/VN/VHN
768 x 494


2. Modelos P/VP/VHP
752 x 582

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización 
Interna, Bloqueo de línea
F. Frecuencia 


1. Modelos N/VN/VHN
15,734 kHz, 59,94 Hz 

 
2. Modelos P/VP/VHP
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolución Horizontal


1. Modo Color 
600 Líneas de TV 


2. Modo Blanco y negro
700 Líneas de TV

H. Iluminación Mínima


1. Modo Color
0,7 Lux (50 IRE@F1.65),



0,0001 Lux (Sensibilidad, 512x), 


2. Modo Blanco y Negro
0,007 Lux (50 IRE@F1.65) 

I. Relación S/R (señal Y)
50dB  

J. Salida de Vídeo
VBS: 1,0 Vp-p, 75Ω 

2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
12x óptico, 16x digital

B. Distancia Focal
3,6 ~ 44,3 mm (F1,65 ~ 2,0)

C. Relación de Apertura Máxima
1:1,65 (Wide) ~ 3,7 (Tele)

D. Distancia Mínima do Objeto
0,2 m (Wide), 0,8 m (Tele)
E. Campo de Visión Angular
54,44( (Wide) ~ 4,62( (Tele) (H)


42,32( (Wide) ~ 3,58( (Tele) (V)
F. Foco
Automático, Manual, Una captura

2.06
PAN/TILT

A. Alcance de Panoramización
360( continuo
B. Velocidad de Panoramización
Preajuste: 650(/seg



Manual: 0,05(/seg ~ 120(/seg (Relación de zoom proporcional)

C. Alcance de Inclinación
-5( ~ 185(
D. Velocidad de Inclinación
Preajuste: 650(/seg



Manual: 0,05(/seg ~ 120(/seg (Relación de zoom proporcional)

E. Posiciones Preajustadas
255

2.07
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla


1. Modelos N/VN/VHN
Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués y Coreano


2. Modelos P/VP/VHP
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino y Portugués
B. Título de la Cámara
On, Off (Hasta 12 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (ICR) / Modo Color / Modo Blanco y Negro
D. Detección de Movimiento
Desactivada (Off), Acompañamiento, Detección
E. Rango Dinámico Amplio

1. Modelos N/VN/VHN
128x


2. Modelos P/VP/VHP
160x

F. Compensación de Luz de Fondo
BLC, WDR, Desactivada (Off)
G. Rango Dinámico Extendido
Baja, Mediana, Alta, Desactivada (Off)

H. VPS (Barrido Progresivo Virtual)
On, Off

I. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

J. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables, poligonales)

K. Filtro de Ruidos 2D+3D (A1)

Baja, Mediana, Alta, Desactivada (Off)

L. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
On, Off (Límite posible de seleccionar ~ 512x)
M. Balance de Blanco
ATW (entrada), ATW (salida), Manual, AWC
N. Velocidad de Obturador Electrónico

1. Modelos N/VN/VHN
1/60 ~ 1/10.000 seg


2. Modelos P/VP/VHP
1/50 ~ 1/10.000 seg 
O. Zoom Digital
On, Off (2x a 16x)

P. Programación 
Programación de día y horario
Q. Comunicación 
RS-485, Control coaxial

R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, Bosch
S. Alarma
2 Entradas, 2 Salidas

T. Rotación Digital
On, Off

2.08
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa

1. SCP-3120
-10°C ~ +50°C


2. SCP-3120V, 3102VH
-50°C ~ +50°C  

B. Humedad Operativa


1. SCP-3120
Humedad Relativa inferior al 90%

2.09
ESPECIFICACIONES MECANICAS

A. Dimensiones 


1. SCP-3120
( 154 x 150 mm 


2. SCP-3120V
( 165 x 165 mm


3. SCP-3120VH
( 200 x 203 mm

B. Peso


1. SCP-3120
1 Kg


2. SCP-3120V
1,8 Kg


3. SCP-3120VH
2,4 Kg

2.10
MODELOS

A. NTSC


1. 3120N
Versión básica


2. 3120VN
Versión básica, cuerpo resistente al   

                                                                              vandalismo

3. 3120VHN
Versión básica, cuerpo resistente al vandalismo, con involucro
B. PAL


1. 3120N
Versión básica


2. 3120VN
Versión básica, cuerpo resistente al vandalismo


3. 3120VHN
Versión básica, cuerpo resistente al vandalismo, con involucro
2.11
CERTIFICACIONES



A. SCP-3120N, SCP-3120VN, SCP-3120VHN
FCC (Clase A), Certificada UL/cUL


B. SCP-3120P, SCP-3120VP, SCP-3120VHP
CE, certificada UL/cUL
2.12
GARANTIA

A. Tres años, piezas y mano de obra
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