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SCP-3120 MINI CÂMERA DOME PTZ, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.
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E. Esta câmera deverá possuir um dispositivo de imagem (CCD) de 1/4" e gerar uma resolução de 600 Linhas de TV sob situações de iluminação mínima de 0,7 Lux.

F. A câmera deverá propiciar uma panoramização/inclinação (pan/tilt) de alta velocidade de 650(/seg.

G. A câmera deverá incluir as funções de WDR, compensação da luz de fundo, Varredura Progressiva Virtual, Controle coaxial (Pelco C) e de Análise de Vídeo Inteligente.

H. Todas as versões desta câmera deverão estar pré-montadas em um invólucro que tenha dimensões inferiores a 165,1 mm (202,95 mm com protetor solar).

I. As versões desta câmera deverão estar disponíveis em um corpo resistente a vandalismo com proteção contra choques.

J. Versões com nível de proteção IP66.

2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
24V CA

B. Consumo
45W no máximo (com aquecedores),


12W (sem aquecedores)

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de imagem
CCD Ex-view HAD PS de 1/4"
B. Total de Pixels (horizontal x vertical)
1. Modelos N/VN/VHN
811x 508
2. Modelos P/VP/VHP
795 x 596
C. Pixels Efetivos (horizontal x vertical)

1. Modelos N/VN/VHN
768 x 494


2. Modelos P/VP/VHP
752 x 582

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha

F. Frequência 


1. Modelos N/VN/VHN
15,734 kHz, 59,94 Hz 

 
2. Modelos P/VP/VHP
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolução Horizontal


1. Modo Colorido 
600 Linhas de TV 


2. Modo P&B
700 Linhas de TV

H. Iluminação Mínima


1. Modo Colorido
0,7 Lux (50 IRE@F1.65),



0,0001 Lux (Sensibilidade, 512x), 


2. Modo P&B
0,007 Lux (50 IRE@F1.65) 

I. Relação S/R (sinal Y)
50dB  

J. Saída de Vídeo
VBS: 1,0 Vp-p, 75Ω 

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
12x óptico, 16x digital

B. Distância Focal
3,6 ~ 44,3 mm (F1,65 ~ 2,0)

C. Relação de Abertura Máxima
1:1,65 (Wide) ~ 3,7 (Tele)

D. Distância Mínima do Objeto
0,2 m (Wide), 0,8 m (Tele)
E. Campo de Visão Angular
54,44( (Wide) ~ 4,62( (Tele) (H)


42,32( (Wide) ~ 3,58( (Tele) (V)
F. Foco
Automático, Manual, Uma captura

2.06
PAN/TILT

A. Alcance de Panoramização
360( contínuo
B. Velocidade de Panoramização
Pré-ajuste: 650(/seg



Manual: 0,05(/seg ~ 120(/seg (Relação de zoom proporcional)

C. Alcance de Inclinação
-5( ~ 185(
D. Velocidade de Inclinação
Pré-ajuste: 650(/seg



Manual: 0,05(/seg ~ 120(/seg (Relação de zoom proporcional)

E. Posições Pré-ajustadas
255

2.07
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. Modelos N/VN/VHN
Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português e Coreano


2. Modelos P/VP/VHP
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês e Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 12 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR) / Modo Colorido / Modo P&B

D. Detecção de Movimento
Desativada (Off), Acompanhamento, Detecção

E. Faixa Dinâmica Ampla


1. Modelos N/VN/VHN
128x


2. Modelos P/VP/VHP
160x

F. Compensação da Luz de Fundo
BLC, WDR, Desativada (Off)
G. Faixa Dinâmica Estendida
Baixa, Média, Alta, Desativada (Off)

H. VPS (Varredura Progressiva Virtual)
On, Off

I. Estabilização Digital da Imagem
On, Off
J. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis, poligonais)
K. Filtro de Ruídos 2D+3D (A1)

Baixa, Média, Alta, Desativada (Off)
L. Sensibilidade (Integração de Quadros)
On, Off (Limite selecionável ~ 512x)
M. Balanço de Branco
ATW (entrada), ATW (saída), Manual, AWC
N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. Modelos N/VN/VHN
1/60 ~ 1/10.000 seg


2. Modelos P/VP/VHP
1/50 ~ 1/10.000 seg 
O. Zoom Digital
On, Off (2x a 16x)

P. Programação
Programação de dia e horário

Q. Comunicação
RS-485, Controle coaxial

R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, Bosch
S. Alarme
2 Entradas, 2 Saídas

T. Rotação Digital
On, Off

2.08
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional

1. SCP-3120
-10°C ~ +50°C


2. SCP-3120V, 3102VH
-50°C ~ +50°C  

B. Umidade Operacional


1. SCP-3120
Umidade Relativa inferior a 90%

2.09
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões 


1. SCP-3120
( 154 x 150 mm 


2. SCP-3120V
( 165 x 165 mm


3. SCP-3120VH
( 200 x 203 mm

B. Peso


1. SCP-3120
1 kg


2. SCP-3120V
1,8 kg


3. SCP-3120VH
2,4 kg

2.10
MODELOS

A. NTSC


1. 3120N
Versão básica


2. 3120VN
Versão básica, corpo resistente a   

                                                                              vandalismo


3. 3120VHN
Versão básica, corpo resistente a vandalismo, com invólucro
B. PAL


1. 3120N
Versão básica


2. 3120VN
Versão básica, corpo resistente a vandalismo


3. 3120VHN
Versão básica, corpo resistente a vandalismo, com invólucro
2.11
CERTIFICAÇÕES



A. SCP-3120N, SCP-3120VN, SCP-3120VHN
FCC (Classe A), Certificada UL/cUL


B. SCP-3120P, SCP-3120VP, SCP-3120VHP
CE, certificada UL/cUL
2.12
GARANTIA

A. Três anos, peças e mão de obra

SCP-3120 _ Nov2010

