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SCP-3120 MINI CAMERA DOME PTZ, ZOOM DE 12X, HAUTE RESOLUTION
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE
NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D. Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02 SCP-3120 MINI CAMERA DOME PTZ, ZOOM DE 12X, HAUTE RESOLUTION

A.
Cette caméra devra être dotée d’un dispositif d’image (CCD) de 1/4" et générer une résolution de 600 Lignes de TV sous des conditions d’illumination minimale de 0,7 Lux.

A. La caméra devra permettre panoramique/inclinaison (pan/tilt) de haute vitesse de 650(/sec.

B. La caméra devra comprendre les fonctions WDR, Compensation Contrejour, Balayage Progressif Virtuel,  Contrôle Coaxial (Pelco C) et Analyse de Vidéo Intelligente.

C. Toutes les versions de cette caméra devront être pré-montées dans un châssis aux dimensions inférieures à165,1 mm (202,95 mm avec protecteur solaire).

D. Les versions de cette caméra devront être disponibles dans un corps anti-vandale et protection contre chocs.

E. Versions à niveau de protection IP66.

2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée

24V CA
B. Consommation

Max. de 45 W (avec chauffage)




Max. de 12 W (sans chauffage)

2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif Image
CCD Ex-view HAD PS de 1/4"
B. Total de Pixels (horizontal x vertical)
1. Modèles N/VN/VHN
811x 508
2. Modèles P/VP/VHP
795 x 596
C. Pixels Effectifs (horizontal x vertical)

1. Modèles N/VN/VHN
768 x 494


2. Modèles P/VP/VHP
752 x 582

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1

E. Synchronisation
Interne, Blocage de ligne
F. Fréquence 


1. Modèles N/VN/VHN
15,734 kHz, 59,94 Hz 

 
2. Modèles P/VP/VHP
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Résolution Horizontale


1. Mode Couleur 
600 Lignes de TV 


2. Mode N&B
700 Lignes de TV

H. Illumination Minimale


1. Mode Couleur
0,7 Lux (50 IRE@F1.65),



0,0001 Lux (Sensibilité, 512x), 


2. Mode N&B
0,007 Lux (50 IRE@F1.65) 

I. Rapport S/B (signal Y)
50dB  

J. Sortie Vidéo
VBS: 1,0 Vp-p, 75Ω 

2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Rapport Zoom
12x optique, 16x numérique
B. Distance Focale
3,6 ~ 44,3 mm (F1,65 ~ 2,0)

C. Rapport d’Ouverture Maximale
1:1,65 (Ample) ~ 3,7 (Télé)

D. Distance Minimale de l’Objet
0,2 m (Ample), 0,8 m (Télé)
E. Champ de Vision Angulaire
54,44( (Ample) ~ 4,62( (Télé) (H)


42,32( (Ample) ~ 3,58( (Télé) (V)
F. Focalisation
Automatique, Manuelle, Une Capture
2.06
PAN/TILT

A. Portée Panoramique
360( en continu
B. Vitesse Panoramique
Préréglage: 650(/sec.


Manuelle: 0,05(/sec. ~ 120(/sec. (Rapport de zoom proportionnel)

C. Portée Inclinaison
-5( ~ 185(
D. Vitesse Inclinaison
Préréglage: 650(/sec.


Manuelle: 0,05(/sec. ~ 120(/sec. (Rapport de zoom proportionnel)

E. Positions Préréglées
255

2.07
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d'Informations sur Ecran

1. Modèles N/VN/VHN
Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Portugais, Coréen.

2. Modèles P/VP/VHP
Anglais, Chinois, Allemand, Italien, Français, Espagnol et Portugais.
B. Titre de la Caméra
Activé, Désactivé (jusqu’à 12 caractères)

C. Jour/Nuit
Automatique (ICR) / Mode Couleur / Mode N&B
D. Détection de Mouvement
Désactivée, Suivi, Détection
ET. Bande Dynamique Ample

1. Modèles N/VN/VHN
128x


2. Modèles P/VP/VHP
160x

F. Compensation Contrejour
BLC, WDR, Désactivée
G. Bande Dynamique Etendue
Basse, Moyenne, Elevée, Désactivée
H. VPS (Balayage Progressif Virtuel)
Activé, Désactivé
I. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée, Désactivée
J. Masque de Privauté
Activé, Désactivé (12 zones programmables, polygonales)

K. Filtre de Bruits 2D+3D (A1)

Bas, Moyen, Elevé, Désactivé
L. Sensibilité (Intégration de Cadres)
Activée, Désactivée (Limite sélectionnable ~ 512x)
M. Equilibrage de Blanc
ATW (entrée), ATW (sortie), Manuel, AWC
N. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. Modèles N/VN/VHN
1/60 ~ 1/10.000 sec.

2. Modèles P/VP/VHP
1/50 ~ 1/10.000 sec. 
O. Zoom Numérique
Activé, Désactivé (2x à 16x)

P. Programmation
Programmation jour et horaire
Q. Communication
RS-485, Contrôle coaxial

R. Protocole
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, Bosch
S. Alarme
2 Entrées, 2 Sorties
T. Rotation Numérique
Activée, Désactivée
2.08
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement

1. SCP-3120
-10°C ~ +50°C


2. SCP-3120V, 3102VH
-50°C ~ +50°C  

B. Humidité de Fonctionnement

1. SCP-3120
Humidité Relative inférieure à 90%

2.09
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions 


1. SCP-3120
( 154 x 150 mm 


2. SCP-3120V
( 165 x 165 mm


3. SCP-3120VH
( 200 x 203 mm

B. Poids

1. SCP-3120
1 kg


2. SCP-3120V
1,8 kg


3. SCP-3120VH
2,4 kg

2.10
MODÈLES

A. NTSC


1. 3120N
Version base

2. 3120VN
Version base, corps anti-vandale

3. 3120VHN
Version base, corps anti-vandale, à châssis
B. PAL


1. 3120N
Version base

2. 3120VN
Version base, corps anti-vandale

3. 3120VHN
Version base, corps anti-vandale, à châssis
2.11
CERTIFICATIONS


A. SCP-3120N, SCP-3120VN, SCP-3120VHN
FCC (Classe A), Certifiée UL/cUL


B. SCP-3120P, SCP-3120VP, SCP-3120VHP
CE, Certifiée UL/cUL
2.12
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
SCP-3120 _ Nov2010

