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SCV-2010F CAMARA PLANA, RESISTENTE AL VANDALISMO, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCU-2370 CAMARA PLANA, RESISTENTE AL VANDALISMO, ZOOM DE 12X, ALTA
                               RESOLUCION 
E. Esta cámara deberá generar 600 Líneas de TV de vídeo de alta resolución e iluminación  mínima bajo condiciones de luminosidad ultra baja de 0,04 Lux (F1.2).

F. La cámara deberá tener una lente de 3 mm integrada, posibilitar el control coaxial y operar bajo una tensión de 12V CC.
G. La cámara deberá tener un involucro resistente al vandalismo, a prueba de intemperies, y tener una clasificación IP66.

2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada
12V CC ( 10%

B. Consumo
1,8W como máximo

2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de imagen
CCD Súper HAD de 1/3"

B. Total de Píxeles (Horizontal x Vertical)

1. SCV-2010FN
811 x 508

2. SCV-2010FP
795 x 596

C. Píxeles Efectivos (Horizontal x Vertical)


1. SCV-2010FN
768 x 494


2. SCV-2010FP
752 x 582

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización 
Interna

F. Frecuencia (Horizontal, Vertical)


1. SCV-2010FN
15,734 kHz, 59,94 Hz


2. SCV-2010FP
15,625 kHz, 50 hz

G. Resolución Horizontal (mínima)
Modo Color: 600 Líneas de TV,

H. Iluminación Mínima
Modo Color: 0,04 (Sensibilidad, 2x) 

I. Relación S/R (señal Y)
52dB (ABC desactivado, Peso activado)

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω compuesta

2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Distancia Focal (Relación de Zoom)
3,0 mm 

B. Relación de Apertura Máxima
F2.0

C. Campo de Visión Angular (HxV)
89,5( (H), 67,2( (V)

2.06
PAN/TILT

A. Alcance de Panoramización 
( 10( 

B. Velocidad de Panoramización
0( ~ 90( 

2.07
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla

1. SCV-2010FN
Vía cable coaxial: Inglés, Japonés, Francés, Español, Portugués, Taiwanés y Coreano


2. SCV-2010FP
Vía cable coaxial: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco, Portugués
B. Título de la Cámara
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (Eléctrico), Modo Color, Blanco y negro

D. DSSDR
On, Off (nivel ajustable)

E. Compensación de Luz de Fondo
BLC, HLC, Desactivada (Off)

F. Mejoría de Contraste
SSDR (Off, On)

G. Reducción de Ruido Digital
SSNR (Off, On)

H. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

I. Detección de Movimiento
On, Off (8 zonas programables)

J. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)

K. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
2x ~ 512x

L. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off)

M. Balance de Blanco
ATW, Interno, Externo, Manual



AWC (1.700K( ~ 11.000K()

N. Velocidad de Obturador Electrónico

1. SCV-2010FN
1/60 ~ 1/120.000 seg


2. SCV-2010FP
1/50 ~ 1/120.000 seg

O. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

P. Reverso
H-Rev (Off, On), V-Rev (Off, On)

Q. Comunicación 
Control coaxial (compatible con SPC-300)

R. Protocolo
Coaxial: Pelco-C (Coaxitron)

2.08
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa 
-10°C ~ +50°C

B. Humedad Operativa 
Humedad Relativa inferior al 90%

C. Nivel de Protección 
IP66

2.09
ESPECIFICANES MECANICAS

A. Dimensiones
125,7 x 48 x 114,1 mm

B. Peso
410 g

C. Color
Marfil/Aluminio con tapa de domo 
                                                                              transparente
D. Material
Plástico

2.10
CERTIFICACIONES



A. SCV-2010FN
FCC (Clase A), certificada UL/cUL



B. SCV-2010FP
CE (Clase A), certificada UL/cUL

2.12
GARANTIA

A. Tres años, piezas y mano de obra
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