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SCV-2010F CÂMERA PLANA, RESISTENTE A VANDALISMO, ZOOM DE 12X, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
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E. Esta câmera deverá gerar 600 Linhas de TV de vídeo de alta resolução e iluminação mínima sob condições de luminosidade ultra baixa de 0,04 Lux (F1.2).

F. A câmera deverá possuir uma lente de 3 mm integrada, possibilitar o controle coaxial e operar sob uma tensão de 12V CC.
G. A câmera deverá possuir um invólucro resistente a vandalismo, à prova de intempéries, e ter uma classificação IP66.

2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
12V CC ( 10%

B. Consumo
1,8W no máximo

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de imagem
CCD Super HAD de 1/3"

B. Total de Pixels (Horizontal x Vertical)

1. SCV-2010FN
811 x 508

2. SCV-2010FP
795 x 596

C. Pixels Efetivos (Horizontal x Vertical)


1. SCV-2010FN
768 x 494


2. SCV-2010FP
752 x 582

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna

F. Frequência (Horizontal, Vertical)


1. SCV-2010FN
15,734 kHz, 59,94 Hz


2. SCV-2010FP
15,625 kHz, 50 hz

G. Resolução Horizontal (mínima)
Modo Colorido: 600 Linhas de TV,

H. Iluminação Mínima
Modo Colorido:
0,04 (Sensibilidade, 2x) 

I. Relação S/R (sinal Y)
52dB (ABC desativado, Peso ativado)

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composta

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Distância Focal (Relação de Zoom)
3,0 mm 

B. Relação de Abertura Máxima
F2.0

C. Campo de Visão Angular (HxV)
89,5( (H), 67,2( (V)

2.06
PAN/TILT

A. Alcance de Panoramização
( 10( 

B. Velocidade de Panoramização
0( ~ 90( 

2.07
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. SCV-2010FN
Via cabo coaxial: Inglês, Japonês, Francês, Espanhol, Português, Taiwanês e Coreano


2. SCV-2010FP
Via cabo coaxial: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco, Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (Elétrico), Modo Colorido e P&B

D. DSSDR
On, Off (nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, Desativada (Off)

F. Melhoria de Contraste
SSDR (Off, On)

G. Redução do Ruído Digital
SSNR (Off, On)

H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

I. Detecção de Movimento
On, Off (8 zonas programáveis)

J. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)

K. Sensibilidade (Integração de Quadros)
2x ~ 512x

L. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off)

M. Balanço de Branco
ATW, Interno, Externo, Manual



AWC (1.700K( ~ 11.000K()

N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. SCV-2010FN
1/60 ~ 1/120.000 seg


2. SCV-2010FP
1/50 ~ 1/120.000 seg

O. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

P. Reverso
H-Rev (Off, On), V-Rev (Off, On)

Q. Comunicação
Controle coaxial (compatível com SPC-300)

R. Protocolo
Coaxial: Pelco-C (Coaxitron)

2.08
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional 
-10°C ~ +50°C

B. Umidade Operacional 
Umidade Relativa inferior a 90%

C. Nível de Proteção
IP66

2.09
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões
125,7 x 48 x 114,1 mm

B. Peso
410 g

C. Cor
Marfim/Alumínio com tampa do dome 
                                                                              transparente

D. Material
Plástico

2.10
CERTIFICAÇÕES



A. SCV-2010FN
FCC (Classe A), certificada UL/cUL



B. SCV-2010FP
CE (Classe A), certificada UL/cUL

2.12
GARANTIA

A. Três anos, peças e mão de obra

SCV-2010F-Nov2010

