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SCV-2080R CAMARA DOMO RESISTENTE AL VANDALISMO, LED IR, ALTA RESOLUCION 
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION  – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELETRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCV-2080R CAMARA DOMO RESISTENTE AL VANDALISMO, LED IR, ALTA RESOLUCION
E. La cámara deberá generar 600 Líneas de TV de vídeo de alta resolución e iluminación  mínima bajo situaciones de ultra baja luminosidad de 0,04 Lux (F1.2).
F. La cámara deberá incluir una lente varifocal de 3,6x (2,8 ~ 10 mm) con visibilidad de 30 m (a través del LED IR negro de alto desempeño.
G. La cámara deberá proporcionar acceso al menú OSD a través de telemetría coaxial.
H. La cámara deberá tener un involucro resistente al vandalismo, a prueba de polvo y a prueba de intemperies, y tener una clasificación IP66.
2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada
Dual (12V CC / 24V CA)
B. Consumo
5,5W como máximo (LED activado), 15W como máximo (Calentador encendido, Opcional)
2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de imagen

CCD Súper HAD de 1/3"

B. Total de Píxeles (horizontal x vertical)

1. SCV-2080RN
811 x 508

2. SCV-2080RP
795 x 596

C. Píxeles Efectivos (horizontal x vertical)


1. SCV-2080RN
768 x 494


2. SCV-2080RP
752 x 582

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización 
Interna, Bloqueo de línea
F. Frecuencia (horizontal x vertical)


1. SCV-2080RN
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. SCV-2080RP
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolución Horizontal (mínima)
Modo Color: 600 Líneas de TV, 



Modo Blanco y Negro: 700 Líneas de TV

H. Iluminación Mínima
Modo Color: 0,15 Lux (50IRE@F1.2), 


0,0003 Lux (Sensibilidad, 512x)



Modo Blanco y Negro: 0 Lux (LED activado)
I. Relación S/R (señal Y)
52dB  

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω compuesta

2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
3,6 mm (manual)
B. Distancia Focal
2,8 ~ 10 mm (F1.2)
C. Relación de Apertura Máxima
1: 1,2 (Wide) ~ 2,8 (Tele)

D. Distancia Mínima de Objeto
0,2 m 

E. Campo de Visión Angular (HxV)
94,4( (Wide) ~ 28( (Tele) x: 
69,2( (Wide) ~ 21( (Tele)
F. Foco
Automático, Manual, Un presionado

G. Control del Iris
Automático, Manual

2.06
PAN/TILT

A. Alcance de Panoramización
0( ~ 340(
B. Alcance de Inclinación
0( ~ 146( 

C. Alcance de Rotación
0( ~ 340( 

2.07
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla


1. SCV-2080RN
Inglés, Japonés, Francés, Español, Portugués y Coreano


2. SCV-2080RP
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés y Checo
B. Título de la Cámara
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (ICR), Modo Color, Modo Blanco y Negro
D. SSDR
On, Off (nivel ajustable)

E. Compensación de la Luz de Fondo
BLC, HLC, Desactivada (Off)

F. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off 

G. Detección de Movimiento
On, Off

H. Máscara de Privacidad
On, Off (8 zonas programables)

I. Filtro de Ruidos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off 

J. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automático, Desactivado (Off) 
(Límite posible de seleccionar ~ 512x)

K. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off) 

L. Balance de Blanco
ATW, AWC, Interno, Externo, Manual
M. Velocidad de Obturador Electrónico

1. SCV-2080RN
Fija (1/60, Sin temblado)


2. SCV-2080RP
Fija (1/50, Sin temblado)

N. Rotación /Espejo
On, Off

O. Comunicación 
Coaxial: Pelco-C (Coaxitron)

2.08
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa 
-10°C ~ +50°C 
 

B. Humedad Operativa
Humedad Relativa de 20% ~ 80%

2.09
ESPECIFICACIONES MECENICAS

A. Dimensiones
( 148 x 126 mm

B. Peso
1,3 kg

C. IR LEF
10
D. Alcance do IR
30 m

E. Nivel de Protección 
IP66

2.10
CERTIFICAÇÕES



A. SCV-2080RN
FCC (Clase A), certificada UL/cUL



B. SCV-2080RP
CE (Clase A), certificada UL/cUL

2.11
GARANTIA

A.  Tres años, piezas y mano de obra

SCV-2080R-2010

