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SCV-2080R CÂMERA DOME RESISTENTE A VANDALISMO, LED IR, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SCV-2080R CÂMERA DOME RESISTENTE A VANDALISMO, LED IR, ALTA RESOLUÇÃO
E. A câmera deverá gerar 600 Linhas de TV de vídeo de alta resolução e iluminação mínima sob situações de ultra baixa luminosidade de 0,04 Lux (F1.2).
F. A câmera deverá incluir uma lente varifocal de 3,6x (2,8 ~ 10 mm) com visibilidade de 30 m (através do LED IR preto de alto desempenho.
G. A câmera deverá proporcionar acesso ao menu OSD através de telemetria coaxial.
H. A câmera deverá possuir um invólucro resistente a vandalismo, à prova de pó e à prova de intempéries, e ter uma classificação IP66.
2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
Dual (12V CC / 24V CA)
B. Consumo
5,5W no máximo (LED ativado), 15W no máximo (Aquecedor ligado, Opcional)
2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de imagem

CCD Super HAD de 1/3"

B. Total de Pixels (horizontal x vertical)

1. SCV-2080RN
811 x 508

2. SCV-2080RP
795 x 596

C. Pixels Efetivos (horizontal x vertical)


1. SCV-2080RN
768 x 494


2. SCV-2080RP
752 x 582

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha

F. Frequência (horizontal x vertical)


1. SCV-2080RN
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. SCV-2080RP
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolução Horizontal (mínima)
Modo Colorido: 600 Linhas de TV, 



Modo P&B: 700 Linhas de TV

H. Iluminação Mínima
Modo Colorido: 0,15 Lux (50IRE@F1.2), 


0,0003 Lux (Sensibilidade, 512x)



Modo P&B: 0 Lux (LED ativado)
I. Relação S/R (sinal Y)
52dB  

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composta

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
3,6 mm (manual)
B. Distância Focal
2,8 ~ 10 mm (F1.2)
C. Relação de Abertura Máxima
1: 1,2 (Wide) ~ 2,8 (Tele)

D. Distância Mínima do Objeto
0,2 m 

E. Campo de Visão Angular (HxV)
94,4( (Wide) ~ 28( (Tele) x: 
69,2( (Wide) ~ 21( (Tele)
F. Foco
Automático, Manual, Um pressionamento

G. Controle da Íris
Automático, Manual

2.06
PAN/TILT

A. Alcance de Panoramização
0( ~ 340(
B. Alcance de Inclinação
0( ~ 146( 

C. Alcance de Rotação
0( ~ 340( 

2.07
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. SCV-2080RN
Inglês, Japonês, Francês, Espanhol, Português e Coreano


2. SCV-2080RP
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês e Tcheco

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR), Modo Colorido, Modo P&B

D. SSDR
On, Off (nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, Desativada (Off)

F. Estabilização Digital da Imagem
On, Off 

G. Detecção de Movimento
On, Off

H. Máscara de Privacidade
On, Off (8 zonas programáveis)

I. Filtro de Ruídos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off 

J. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática, Desativada (Off) 
(Limite selecionável ~ 512x)

K. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off) 

L. Balanço de Branco
ATW, AWC, Interno, Externo, Manual
M. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. SCV-2080RN
Fixa (1/60, Sem tremulação)


2. SCV-2080RP
Fixa (1/50, Sem tremulação)

N. Rotação/Espelho
On, Off

O. Comunicação
Coaxial: Pelco-C (Coaxitron)

2.08
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 
 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 20% ~ 80%

2.09
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões
( 148 x 126 mm

B. Peso
1,3 kg

C. IR LEF
10
D. Alcance do IR
30 m

E. Nível de Proteção
IP66

2.10
CERTIFICAÇÕES



A. SCV-2080RN
FCC (Classe A), certificada UL/cUL



B. SCV-2080RP
CE (Classe A), certificada UL/cUL

2.11
GARANTIA

A.  Três anos, peças e mão de obra

SCV-2080R-2010

