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MODEL : 고해상도 VANDAL PROOF DOME CAMERA (SCV-2081)

1. 개 요                  

고해상도 SCV-2081은 3.6배 가변초점렌즈로 내장된 자유로운 3축의 회전 돔설계를 통해 벽면이나 경사면에도 설치가 가능한 설치 편의형 컬러 돔 카메라이다. 서브 모니터 단자, OSD 메뉴설정 등을 통해 더욱 쉽게 빠른 시공이 가능하다. WⅤ DSP 시스템을 내장하였으며 수평해상도 600TV본을 구현하는 반달 돔 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 41만화소, 수평해상도 600TV본(흑백 700TV본), 최저조도 0.0003 Lux
2) 3.6배 Auto Iris 가변 초점렌즈 내장 (f2.8~10mm)
3) 고강도 재질, 방진/방수 규격획득(IP66)
4) 역광보정 HLC 지원, 한글 OSD, COAX 제어

3. 제 원 

1) 촬상소자        : 1/3형 6mm Super HAD CCD, 41만화소 
총 화소수 811(H) X 508(V), 유효 화소수 768(H) x 494(V)
2) 촬상방식        : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
3) Day & Night     : Auto / COLOR /BW (ICR filter)
4) 수평해상도      : 600 TV Line(B/W 700TV), DSP WⅤ
5) 최저조도        : 0.000002Lux@F1.2 (Sens-up ×512)
6) OSD             : 한글,영어,스페인어,일어 등
7) S/N비(AGC Off)  : 52dB (AGC off), Sens-up Auto/OFF (x2 ~ x512)
8) 역광보정        : BLC / HLC / Off
9) 화이트밸런스    : ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC(1,700°K~11,000°K)
10) 방진방수규격    : IP66
11) 기능제어        : OSD 방식, COAX 제어
12) 렌즈특성        : 가변초점렌즈 F=1.2, f = 2.8 ~ 10mm(3.6배)
13) 팬/틸트/회전범위: 0~352도 / 0~73도 / 0~348도
14) 소비전력        : MAX 3.5W, 
15) 사용전원        : AC 24V, DC 12V ±10%
16) 중량            : 710g(어댑터 제외)
17) 크기(WxHxD)     : 137(Ø) x 106(H)mm
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