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SCV-3080 CAMARA DOMO RESISTENTE AL VANDALISMO, WDR, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCV-3080 CAMARA DOMO RESISTENTE AL VANDALISMO, WDR, ALTA RESOLUCION 
E. Esta cámara de alta resolución con funciones de rango dinámico amplio (WDR) deberá generar 600 Líneas de TV y operar bajo condiciones de baja luminosidad (0,3 lux).

F. La cámara deberá incluir una lente varifocal de 3,9x con un alcance de 2,8 a 11 mm con iris automático.

G. La cámara deberá soportar las funciones de barrido progresivo virtual (VPS), Análisis de Vídeo Inteligente (detección, acompañamiento, objetos fijos y móviles, salida de alarma), máscaras de privacidad y control coaxial.

H. La cámara deberá tener un involucro resistente al vandalismo IP66 con calentador, ser configurada para montaje empotrado o en superficie y tener una clasificación IP66.
I. La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Coreano, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Dinamarqués y Turco.
2.03
ESPECIFICACIONES ELETRICAS

A. Tensión de Entrada
Dual (12V CC / 24V CA)
B. Consumo
3,8W como máximo (Calentador  apagado), 
8W como máximo (Calentador encendido)
2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de imagen
CCD de interlínea de doble densidad, vertical, 1/3” 
B. Total de Píxeles (horizontal x vertical)


1. SCV-3080N
811 x 508


2. SCV-3080P
795 x 596

C. Píxeles Efectivos (horizontal x vertical)


1. SCV-3080N
768 x 494


2. SCV-3080P
752 x 582

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización 
Interna, Bloqueo de línea
F. Frecuencia (horizontal x vertical)


1. SCV-3080N
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. SCV-3080P
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolución Horizontal

1. Modo Color
600 Líneas de TV (como mínimo)

2. Modo Blanco y negro
700 Líneas de TV (como mínimo)
H. Iluminación Mínima


1. Modo Color
0,3 Lux (50IRE@F1.2), 



0,0006 Lux (Sensibilidad, 512x)


2. Modo Blanco y Negro
0,01 Lux (50IRE@F1.2), 0,00002 Lux (Sensibilidad, 512x)
I. Relación S/R (señal Y)
52dB  

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω compuesta

2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
3,9x (Manual)

B. Distancia Focal
2,8 ~ 11 mm (F1.2)

C. Relación de Apertura Máxima
1: 1,2 (Wide) ~ 2,8 (Tele)

D. Distancia Mínima del Objeto
0,2 m 

E. Campo de Visión Angular (HxV)
94( (Wide) ~ 26( (Tele) (horizontal) 
67( (Wide) ~ 20( (Tele) (vertical)
2.06
ESPECIFICACIONES DE PAN/TILT

A. Alcance de Panoramización 
0( ~ 350(
B. Alcance de Inclinación 
0( ~ 90( 

C. Alcance de Rotación
0( ~ 350( 

2.07
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla


1. SCV-3080N
Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Coreano

2. SCV-3080P
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco y Portugués
B. Título da Cámara
On, Off (Hasta 15 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (ICR), Externo, Modo Color, Modo Blanco y Negro
D. SSDR
On, Off (Nivel ajustable)

E. Compensación de la Luz de Fondo
WDR, Usuario, BLC, HLC, SSDR, Desactivada (Off)
F. Rango Dinámico Amplio

1. SCV-3080N
128x


2. SCV-3080P
160x

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off 

I. Función de Análisis de Vídeo Inteligente
Detección, Acompañamiento, Objeto Fijo, Objeto Móvil, Salida de Alarma
J. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)

K. Filtro de Ruidos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nivel ajustable) 

L. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automático, Off (Límite posible de seleccionar ~ 512x)

M. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off) 

N. Balance de Blanco
ATW, AWC, Manual, Interno, Externo

O. Velocidad de Obturador Electrónico

1. SCV-3080N
1/60 ~ 1/120K seg

2. SCV-3080P
1/50 ~ 1/120K seg
P. Modo Obturador
Fijo, ESC, Manual, A.FLK

Q. Rotación /Espejo
Desactivado (Off), H-Rev, V-Rev, HV-Rev

R. Comunicación 
RS-485, Control coaxial

S. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic

2.08
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES



A. Temperatura Operativa
-50°C ~ +50°C 
 



B. Humedad Operativa
Humedad Relativa inferior al 90%
2.09
ESPECIFICACIONES MECANICAS



A. Dimensiones
( 160 x 134,5 mm


B. Peso

1,22 Kg



C. Nivel de Protección
IP66

2.10
CERTIFICAÇÕES



A. SCV-3080N
FCC (Clase A), certificada UL/cUL



B. SCV-3080P
CE (Clase A), certificada UL/cUL

2.11
GARANTIA



A.  Tres años, piezas y mano de obra

SCV-3080 AE-2010


