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SCV-3080 CÂMERA DOME RESISTENTE A VANDALISMO, WDR, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.
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E. Esta câmera de alta resolução com funções de faixa dinâmica ampla (WDR) deverá gerar 600 Linhas de TV e operar sob condições de baixa luminosidade (0,3 lux).

F. A câmera deverá incluir uma lente varifocal de 3,9x com um alcance de 2,8 a 11 mm com auto íris.

G. A câmera deverá suportar as funções de varredura progressiva virtual (VPS), Análise de Vídeo Inteligente (detecção, acompanhamento, objetos fixos e móveis, saída de alarme), máscaras de privacidade e controle coaxial.

H. A câmera deverá possuir um invólucro resistente a vandalismo IP66 com aquecedor, ser configurada para montagem embutida ou em superfície e ter uma classificação IP66.
I. A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Dinamarquês e Turco.
2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
Dual (12V CC / 24V CA)
B. Consumo
3,8W no máximo (Aquecedor desligado), 
8W no máximo (Aquecedor ligado)
2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de imagem
CCD de interlinha de dupla densidade, vertical, 1/3” 
B. Total de Pixels (horizontal x vertical)


1. SCV-3080N
811 x 508


2. SCV-3080P
795 x 596

C. Pixels Efetivos (horizontal x vertical)


1. SCV-3080N
768 x 494


2. SCV-3080P
752 x 582

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha

F. Frequência (horizontal x vertical)


1. SCV-3080N
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. SCV-3080P
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolução Horizontal

1. Modo Colorido
600 Linhas de TV (no mínimo)

2. Modo P&B
700 Linhas de TV (no mínimo)
H. Iluminação Mínima


1. Modo Colorido
0,3 Lux (50IRE@F1.2), 



0,0006 Lux (Sensibilidade, 512x)


2. Modo P&B
0,01 Lux (50IRE@F1.2), 0,00002 Lux (Sensibilidade, 512x)
I. Relação S/R (sinal Y)
52dB  

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composta

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
3,9x (Manual)

B. Distância Focal
2,8 ~ 11 mm (F1.2)

C. Relação de Abertura Máxima
1: 1,2 (Wide) ~ 2,8 (Tele)

D. Distância Mínima do Objeto
0,2 m 

E. Campo de Visão Angular (HxV)
94( (Wide) ~ 26( (Tele) (horizontal) 
67( (Wide) ~ 20( (Tele) (vertical)
2.06
ESPECIFICAÇÕES DE PAN/TILT

A. Alcance de Panoramização
0( ~ 350(
B. Alcance de Inclinação
0( ~ 90( 

C. Alcance de Rotação
0( ~ 350( 

2.07
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. SCV-3080N
Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Coreano

2. SCV-3080P
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco e Português
B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR), Externo, Modo Colorido, Modo P&B

D. SSDR
On, Off (Nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
WDR, Usuário, BLC, HLC, SSDR, Desativada (Off)
F. Faixa Dinâmica Ampla


1. SCV-3080N
128x


2. SCV-3080P
160x

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off 

I. Função de Análise de Vídeo Inteligente
Detecção, Acompanhamento, Objeto Fixo, Objeto Móvel, Saída de Alarme

J. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)

K. Filtro de Ruídos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nível ajustável) 

L. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automático, Off (Limite selecionável ~ 512x)

M. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off) 

N. Balanço de Branco
ATW, AWC, Manual, Interno, Externo

O. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. SCV-3080N
1/60 ~ 1/120K seg

2. SCV-3080P
1/50 ~ 1/120K seg
P. Modo Obturador
Fixo, ESC, Manual, A.FLK

Q. Rotação/Espelho
Desativado (Off), H-Rev, V-Rev, HV-Rev

R. Comunicação
RS-485, Controle coaxial

S. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic

2.08
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS



A. Temperatura Operacional
-50°C ~ +50°C 
 



B. Umidade Operacional
Umidade Relativa inferior a 90%
2.09
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS



A. Dimensões
( 160 x 134,5 mm


B. Peso

1,22 kg



C. Nível de Proteção
IP66

2.10
CERTIFICAÇÕES



A. SCV-3080N
FCC (Classe A), certificada UL/cUL



B. SCV-3080P
CE (Classe A), certificada UL/cUL

2.11
GARANTIA



A.  Três anos, peças e mão de obra

SCV-3080 AE-2010


