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MODEL : 고해상도 27배 줌일체형 CAMERA (SCZ-2273)

1. 개 요                  

줌 카메라 SCZ-2273은 52만화소 고해상도 카메라로써 27배 (f=3.5~94.5mm) 광학줌 렌즈를
채용하여 뛰어난 줌 기능을 제공한다. 또한 일반 컬러 모드에서 0.01 Lux @ F1.6의 저조도, 680TV본의 선명한 영상 구현을 이루어낸 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 52만화소, 수평해상도 680TV본, 최저조도 0.01Lux
2) 27배 광학줌 카메라 (f=3.5 ~ 94.5mm)
3) RS-485 원격제어, COAX통신 지원

3. 제 원 

1) 촬상소자     : 1/4” SONY 960H EXVIEW HAD CCD2, 52만화소
               총 화소수 1,020(H) x 508(V), 유효 화소수 976(H) x 494(V)  
2) 촬상방식     : 2:1 Interlace
3) 촬상주파수   : 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
4) 동기방식     : Internal / Line Lock 
5) 수평해상도   : 680 TVL (ER mode ON)
6) 최저조도     : Color(0.2Lux@F1.6), B/W(0.01Lux@F1.6) 
7) Day & Night  : Auto(ICR) / Ext / Color / B/W 
8) S/N비        : 52dB(AGC Off, Weight On)
9) 초점거리     : f=3.5 ~ 94.5mm(광학 27배)
10) 역광보정     : BLC / HLC / Off
11) 화이트밸런스 : ATW / AWC / Indoor / Outdoor / Manual / Mercury
12) 기능제어     : 한글 OSD방식, COAX / RS-485제어
13) 렌즈화각     : H (56.26°~ 2.24°), V (43.28°~ 1.67°), D (67.56°~ 2.8°)
14) 소비전력     : 최대 5.8W
15) 사용전원     : DC 12V / AC 24V
16) 사용온습도   : -10℃ ~ 55℃ / 90% RH 이하
17) 중량         : 540g
18)  크기(WxHxD) : 67.6(W) x 67.6(H) x 146.7(D) mm
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