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SCZ-2370 CAMARA DE ALTA RESOLUCION, ZOOM DE 37X, CCD DE 1/4" 

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.
D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCZ-2370 CAMARA DE ALTA RESOLUCION, ZOOM DE 37X, CCD DE 1/4"
E. Esta cámara de alta resolución deberá generar 600 Líneas de TV y operar bajo situaciones de baja luminosidad (0,2Lux@F1.67).

F. La cámara deberá tener un zoom óptico de 37x (3,5 ~ 129,5 mm).

G. La cámara deberá proporcionar las funciones de SSDR (Rango Súper Dinámico de Samsung), filtro de corte IR integrado (ICR) para operación día/noche, SSNRIII para reducción de ruido digital, compensación de luminosidad intensa, estabilización digital de la imagen, detección de movimiento y máscaras de privacidad.

H. La cámara deberá permitir comunicación coaxial o por vía RS-485.

I. La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Coreano, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Dinamarqués y Turco.

2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA)
B. Consumo
4,8W como máximo (Zoom, Foco, modo Día/Noche con motor operando con 12V CC / 24V CA)

2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO

A. Dispositivo de imagen
CCD Súper HAD de 1/4"

B. Total de Píxeles (horizontal x vertical)


1. SCZ-2370N
811 x 508


2. 3CZ-2370P
795 x 596

C. Píxeles Efectivos (horizontal x vertical)


1. SCZ-2370N
768 x 494


2. 3CZ-2370P
752 x 582

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1

E. Sincronización 
Interna, Bloqueo de línea
F. Frecuencia (horizontal x vertical)


1. SCZ-2370N
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. 3CZ-2370P
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolución Horizontal


1. Modo Color
600 Líneas de TV (como mínimo)


2. Modo Blanco y Negro
700 Líneas de TV (como mínimo)

H. Iluminación Mínima



1. Modo Color
0,2 Lux (50IRE@F1.65), 



0,0004 Lux (Sensibilidad, 512x)


2. Modo Blanco y Negro
0,02 Lux (50IRE@F1.67) 

I. Relación S/R (señal Y)
52dB  

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω compuesta
2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE

A. Relación de Zoom
37x óptico, 16x digital

B. Distancia Focal
3,5 ~ 129,5 mm (F 1,67 ~ 1,88)

C. Relación de Apertura Máxima
1: 1,6 (Wide) ~ 3,9 (Tele)

D. Distancia Mínima del Objeto
1,5 m 

E. Campo de Visión Angular 
55,5( (Wide) ~ 1,59( (Tele) (horizontal) 
42,5( (Wide) ~ 1,19( (Tele) (vertical)

F. Foco

Automático, Manual, Un presionado

G. Velocidad de Control de Zoom
2,8 seg (wide a tele)

H. Control del Iris
Automático, Manual

2.06
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla


1. SCZ-2370N
Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués, Taiwanés y Coreano 


2. 3CZ-2370P
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco y Portugués
B. Título da Cámara
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Día/Noche
Automático (ICR), Modo Color, Modo Blanco y Negro, Externo

D. SSDR
On, Off, (nivel ajustable)
E. Compensación de Luz de Fondo
BLC, HLC, Desactivada (Off)

F. Detección de Movimiento
On, Off (8 zonas programables)

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off 

I. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)

J. Filtro de Ruidos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off 

K. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automática, Desactivada (Off) (Limite seleccionable ~ 512x)

L. Control de Ganancia
Bajo, Medio, Alto, Manual, Desactivado (Off)

M. Balance de Blanco
AWC, Manual, Interno, Externo, 
ATW (1.700Ko ~11.000oK)

N. Velocidad de Obturador Electrónico

1. SCZ-2370N
Esc, FLK, 
Manual (1/60 ~ 1/120.000, 2x~512x seg)


2. 3CZ-2370P
Esc, FLK, 
Manual (1/50 ~ 1/120.000, 2x~512x seg)

O. Nitidez
On, Off (nivel ajustable)

P. Rotación /Espejo
On, Off

Q. Comunicación 
RS-485, Control coaxial

R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, AD, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic

2.07
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES



A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 
 



B. Humedad Operativa
Humedad Relativa de 20% ~ 80%

2.08
ESPECIFICACIONES MECANICAS



A. Dimensiones





1. Tipo CC
67,6 x 67,6 x 122,2 mm




2. Tipo Dual
67,6 x 67,6 x 147,7 mm



B. Peso






1. Tipo CC
415 g




2. Tipo Dual
520 g

2.09
CERTIFICACIONES



A. SCZ-2370N
FCC (Clase A), certificada UL/cUL



B. 3CZ-2370P
CE (Clase A), certificada UL/cUL

2.10
GARANTIA



A.  Tres años, piezas y mano de obra

2.11
OPCIONES



A.  Control Remoto
SCZ-2370 AE-2010


