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SCZ-2370 CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, ZOOM DE 37X, CCD DE 1/4" 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SCZ-2370 CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO, ZOOM DE 37X, CCD DE 1/4"
E. Esta câmera de alta resolução deverá gerar 600 Linhas de TV e operar sob situações de baixa luminosidade (0,2Lux@F1.67).

F. A câmera deverá possuir um zoom óptico de 37x (3,5 ~ 129,5 mm).

G. A câmera deverá proporcionar as funções de SSDR (Faixa Super Dinâmica da Samsung), filtro de corte IR integrado (ICR) para operação dia/noite, SSNRIII para redução de ruído digital, compensação de luminosidade intensa, estabilização digital da imagem, detecção de movimento e máscaras de privacidade.

H. A câmera deverá permitir comunicação coaxial ou via RS-485.

I. A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Dinamarquês e Turco.
2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA)
B. Consumo
4,8W no máximo (Zoom, Foco, modo Dia/Noite com motor operando com 12V CC / 24V CA)

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

A. Dispositivo de imagem
CCD Super HAD de 1/4"

B. Total de Pixels (horizontal x vertical)


1. SCZ-2370N
811 x 508


2. 3CZ-2370P
795 x 596

C. Pixels Efetivos (horizontal x vertical)


1. SCZ-2370N
768 x 494


2. 3CZ-2370P
752 x 582

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1

E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha

F. Frequência (horizontal x vertical)


1. SCZ-2370N
15,734 kHz, 59,94 Hz

 
2. 3CZ-2370P
15,625 kHz, 50 Hz 

G. Resolução Horizontal


1. Modo Colorido
600 Linhas de TV (no mínimo)


2. Modo P&B
700 Linhas de TV (no mínimo)

H. Iluminação Mínima



1. Modo Colorido
0,2 Lux (50IRE@F1.65), 



0,0004 Lux (Sensibilidade, 512x)


2. Modo P&B
0,02 Lux (50IRE@F1.67) 

I. Relação S/R (sinal Y)
52dB  

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composta

2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE

A. Relação de Zoom
37x óptico, 16x digital

B. Distância Focal
3,5 ~ 129,5 mm (F1,67 ~ 1,88)

C. Relação de Abertura Máxima
1: 1,6 (Wide) ~ 3,9 (Tele)

D. Distância Mínima do Objeto
1,5 m 

E. Campo de Visão Angular 
55,5( (Wide) ~ 1,59( (Tele) (horizontal) 
42,5( (Wide) ~ 1,19( (Tele) (vertical)

F. Foco

Automático, Manual, Um pressionamento

G. Velocidade de Controle do Zoom
2,8 seg (wide a tele)

H. Controle da Íris
Automático, Manual

2.06
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Exibição de Informações na Tela


1. SCZ-2370N
Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês e Coreano 


2. 3CZ-2370P
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco e Português

B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)

C. Dia/Noite
Automático (ICR), Modo Colorido, Modo P&B, Externo

D. SSDR
On, Off, (nível ajustável)
E. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, Desativada (Off)

F. Detecção de Movimento
On, Off (8 zonas programáveis)

G. Zoom Digital
On, Off (1x ~ 16x)

H. Estabilização Digital da Imagem
On, Off 

I. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)

J. Filtro de Ruídos 2D+3D (SSNRIII)
On, Off 

K. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática, Desativada (Off) (Limite selecionável ~ 512x)

L. Controle de Ganho
Baixo, Médio, Alto, Manual, Desativado (Off)
M. Balanço de Branco
AWC, Manual, Interno, Externo, 
ATW (1.700Ko ~11.000oK)

N. Velocidade do Obturador Eletrônico


1. SCZ-2370N
Esc, FLK, 
Manual (1/60 ~ 1/120.000, 2x~512x seg)


2. 3CZ-2370P
Esc, FLK, 
Manual (1/50 ~ 1/120.000, 2x~512x seg)

O. Nitidez
On, Off (nível ajustável)

P. Rotação/Espelho
On, Off

Q. Comunicação
RS-485, Controle coaxial

R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, AD, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic

2.07
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS



A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 
 



B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 20% ~ 80%

2.08
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS



A. Dimensões





1. Tipo CC
67,6 x 67,6 x 122,2 mm




2. Tipo Dual
67,6 x 67,6 x 147,7 mm



B. Peso






1. Tipo CC
415 g




2. Tipo Dual
520 g

2.09
CERTIFICAÇÕES



A. SCZ-2370N
FCC (Classe A), certificada UL/cUL



B. 3CZ-2370P
CE (Classe A), certificada UL/cUL

2.10
GARANTIA



A.  Três anos, peças e mão de obra

2.11
OPÇÕES



A.  Controle Remoto
SCZ-2370 AE-2010


