MODEL : CONTROLLER (SDQ-420)
  1. 개 요                  

    SDQ-420은 4화면 듀얼 컬러 쿼드로, 최대 8대의 카메라 입력이 가능하고, 고해상도의 영상을 지원한다. 다양한 화면분할 기능과 알람 연동, 채널별 

화면 정지 기능, 2배 디지털 줌 등 다양한 기능으로 감시 시스템의 효율성을 크게 강화한다. . 
  2. 기 능 및 구 성    

1) 2페이지 4화면 분할기 (8채널 카메라 Input)
2) 다양한 화면분할 및 알람 연동, 채널별 화면정지 기능

3) 날짜 / 시간 디스플레이 조정기능, 2배 디지털 줌 재생 지원 
  3. 제 원   
1) 영상입력 : 8채널

2) 해 상 도 : 720(H) Ⅹ 480(V)pixels full screen       
3) 디지털 메모리 : 8 bit luma / 256 shades of gray

                        24 bit luma / 16 million colors

4) 디스플레이 속도 : True real time, 30 frames per second

5) 4화면 디스플레이 : 360(H) Ⅹ 240(V)pixels 4화면 분할 (2개 그룹)

6) 모니터 출력 : 1.0Vp-p composte, 75Ω 
7) 알람 주기 : 1 to 99sec 설정 가능 / 기분 10sec
8) 전원 연결단자 : DC Jack
9) 동작온도 및 습도 : 0~50℃ / 10% 새 90%(non-condensing)
10)  사용전원 및 소비전력 : 12V DC, 4A / 약 10W
11)  크    기 : 280(W) 44(H) 200(D)mm
12)  중    량 : 1.5Kg
13)  부 속 품 : 전원 어댑터 (100-250V AC 50/60hz) / Rack Mount
[image: image1.png]




[image: image1.png]_1236602164

