MODEL : AUTOIRIS ZOOM LENS (SLA-12240)
1. 개 요                  

1/2”, 1/3” CCD 카메라에 부착하여 피사체를 선명하게 볼 수 있는 렌즈로, 거리에 따라 

초점거리를 가변조정 (12 ~ 240mm, 20배)하여 최적의 감시영상을 구현할 수 있으며, 광량에 

따라 조리개 (DC Type)를 자동 조정하여 더욱 선명한 화질을 제공한다.  

2. 기 능 및 구 성    

1) 1/2”, 1/3” 카메라용, F1.6 전동 DC Type Auto Iris

2) Mount : C – MOUNT, PRE-SET 기능
3) 초점거리 : 12 ~ 240mm (20X)

4) 도로, 산업시설, 공항 등 옥외 원거리용
3. 제 원        

1) 촬상소자 : 1/2”, 1/3” , 조리개 Auto Iris (DC)

2) 렌즈마운트 : C-Mount, 배율 20배

3) 렌즈 특성 : 초점거리 : 12 ~ 240mm,  최대 구경비 F1.6
               1/2”렌즈화각 D:38.9°~ 1.9°, V:23°~1.2°, H:30.8°~1.6°
4) 작    동 : Focus 자동, Zoom 자동
5) Focus    : 1.2M ~ inf
6) 렌즈프리셋: 내장

7) 응답속도 : 2 SEC 
8) 후초점거리   : 19.82mm, 플랜지거리 17.526mm

9) 공급전원 : DC 6V ~ DC 12V

10) 동작온도 : -10℃ ~ +50℃
11) 크    기 : 116(W)Ⅹ135(H)Ⅹ223.5(D)mm

12) 중    량 : 2.6Kg
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