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MODEL : 2.8 ~ 12mm 렌즈 SLA-2812DN

1. 개 요                  

SLA-2812DN은 1/3”카메라에 부착하여 피사체를 볼 수 있는 렌즈로, 초점거리를 가변조정
하여 최적의 감시영상을 구현할 수 있는 렌즈이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 1/3” 카메라 전용 렌즈
2) 초점거리 2.8 ~ 12mm
3) 간편한 설치, 주차장, 건물내외, 근거리용

3. 제 원 

1) 촬상소자    : 1/3”, 조리개 Auto iris(DC) 
2) 렌즈마운트  : CS-Mount
3) 초점거리    : 2.8 ~ 12mm(4.2배)
4) 렌즈화각    : 133°~ 29.7°(D), 102.2°~ 23.8°(H), 74.2°~ 17.8°(V) 
5) 촬영거리    : 0.3M ~ ∞ 
6) 후초점거리  : 20.2 ~ 8.1mm
7) 플랜지거리  : 12.5mm
8) 크    기    : 37.5(W)Ⅹ48(H)Ⅹ56(D)mm
9) 중    량    : 71g
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