MODEL : AUTOIRIS LENS 3.5-8MM (SLA-3580DN)
1. 개 요                  

SLA-3580DN은 1/3”CCD 카메라에 부착하여 피사체를 선명하게 볼 수 있는 렌즈로, 
거리에 따라 초점거리를 가변조정(3.5 ~ 8mm)하여 최적의 감시영상을 구현 할 수 있으며, 

광량에 따라 조리개 (DC Type)를 자동 조정하여 더욱 선명한 화질을 제공한다. 

2. 기 능 및 구 성    

1) 1/3” 카메라 전용 렌즈, F1.0 DC Type Auto Iris
2) 초점거리 3.5 ~ 8mm
3) Simple한 디자인, 간편한 설치 

4) 주차장, 건물내외, 근거리용, 차량번호 확인 등 원거리용
3. 제 원        

1) 촬상소자 : 1/3”, 조리개 Auto iris (DC)

2) 렌즈마운트 : CS-Mount, 배율 2배

3) 렌즈특성 : 초점거리 : 3.5~8mm, 최대구경비 F1.0
4) 렌즈화각 D:111.2°~ 44.7°, V:60.4°~26.6°, H:83.5°~35.6°
5) 작    동 : Focus 수동, Zoom 수동
6) 동작온도 : -10℃ ~ +50℃

7) 후초점거리 : 8.7 ~ 14.7mm, 플랜지거리 12.5mm

8) 크    기 : 38.6(W)Ⅹ45.3(H)Ⅹ46(D)mm

9) 중    량 : 54.5g
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