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SMT 1722/1723 MONITOR LCD TFT DE 17”
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A.
Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B.
Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C.
Todos los sistemas y componentes deben proveídos con una garantía explícita del fabricante.

2.02
SMT-1722/1723 MONITOR LCD TFT DE 17” 
A. Los monitores deben tener una pantalla LCD de 17" con vidrio de protección. Ellos deberán ofrecer resolución de 1.280 x 1.024 @ 120 Hz con relación de alto contraste de 1.000:1, alto brillo de 250cd/m2 y tiempo de respuesta de 5 ms.
B. Todos los menús de operación y configuración deberán ser proveídos en varios idiomas, incluyendo soporte para Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Sueco, Chino, Japonés y Coreano.
2.03
PANTALLA

A. Tamaño de la Pantalla
17"
B. Resolución Máxima
1.280 x 1.024 @ 120 Hz 
C. Brillo
250cd/m2
D. Relación de Contraste
1.000:1

E. Relación de Aspecto
4:3

F. Ángulo de Visualización (H/V)
160°, 160°

G. Exhibición de Colores
16,7 Millones

H. Tiempo de Respuesta
5 ms

I. Sistema de Vídeo
NTSC, PAL

J. Vida Útil del Panel
50.000 horas


K. Tipo de Filtro
Filtro comb 3D
2.04
INTERFAZ


A. Conector de Vídeo
Tipo BNC: (2 entradas/2 salidas)


B. Conector S-Video
Entrada de 1 canal (Y/C), Salida de conectorización


C. RGB



1. Conector
Un (1) RGB Analógico, D-sub de 15 pernos 


2. Señal de Entrada
0,7 Vp-p (0,5–1 Vrms)


3. Formatos Disponibles
640 x 350@70 Hz



720 x 400@70 Hz



640 x 480@60 Hz, 72 Hz, 75 Hz (VGA)



800 x 600@56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz (SVGA)



1.024 x 768@60 Hz, 70 Hz, 75 Hz (XGA)



1.152 x 864@75 Hz



1.280 x 720@60 Hz



1.280 x 960@60 Hz



1.280 x 1.024@60 Hz, 75 Hz (SXGA)

D. HDMI



1. Conector
No Aplicable

2. Formato Disponible
No Aplicable
E. Audio

1. Conector
Dos (2) tipo RCA (2 entradas estéreo)

2. Señal de salida
Parlantes Potentes: dos (2) x 1 W
F. Soporte para Aplicaciones
Control Remoto
2.05
EXHIBICION DE INFORMACIONES EN LA PANTALLA

A. Funciones
Tecnología de movimiento (120 Hz), Compatible con Montaje VESATM   DPM, PIP/PBP


B. Idiomas
Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Sueco, Chino, Japonés y Coreano

2.06
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A. Tensión de Entrada



1. SMT-1722
100 ~ 240V CA (50/60 Hz)

2. SMT-1723
12V CC (Fuente de alimentación externa)
B. Consumo


1. SMT-1722
34W nominal


2. SMT-1723
31W nominal

C. Especificaciones Ambientales 


1. Temperatura Operativa
0 ~ +40°C 


2. Humedad
20% ~ 90% (no condensativa)

D. Especificaciones Mecánicas



1. Dimensiones con la base
371 x 368 x 220 mm 


2. Dimensiones sin la base
371 x 331 x 67 mm

3. Peso Mecánico
5,95 Kg


4. Vidrio de Protección LCD
Sí

5. Color de la Caja
Negro

6. Interfaz de Montaje VESA
100 x 100 mm 

2.07
CERTIFICACIONES

A. Certificado UL

B. Certificado UL según los estándares de seguridad canadienses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra
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