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SMT 1722/1723 MONITOR LCD TFT DE 17”
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A.
Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B.
Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C.
Todos os sistemas e componentes devem fornecidos com uma garantia explícita do fabricante.

2.02
SMT-1722/1723 MONITOR LCD TFT DE 17” 
A. Os monitores devem possuir uma tela LCD de 17" com vidro de proteção. Eles deverão oferecer resolução de 1.280 x 1.024 @ 120 Hz com relação de alto contraste de 1.000:1, alto brilho de 250cd/m2 e tempo de resposta de 5 ms.
B. Todos os menus de operação e configuração deverão ser fornecidos em vários idiomas, incluindo suporte para Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português, Russo, Sueco, Chinês, Japonês e Coreano.
2.03
TELA

A. Tamanho da Tela
17"
B. Resolução Máxima
1.280 x 1.024 @ 120 Hz 
C. Brilho
250cd/m2
D. Relação de Contraste
1.000:1

E. Relação de Aspecto
4:3

F. Ângulo de Visualização (H/V)
160°, 160°

G. Exibição de Cores
16,7 Milhões

H. Tempo de Resposta
5 ms

I. Sistema de Vídeo
NTSC, PAL

J. Vida Útil do Painel
50.000 horas


K. Tipo de Filtro
Filtro comb 3D
2.04
INTERFACE


A. Conector de Vídeo
Tipo BNC: (2 entradas/2 saídas)


B. Conector S-Video
Entrada de 1 canal (Y/C), Saída de conectorização


C. RGB



1. Conector
Um (1) RGB Analógico, D-sub de 15 pinos 


2. Sinal de Entrada
0,7 Vp-p (0,5–1 Vrms)


3. Formatos Disponíveis
640 x 350@70 Hz



720 x 400@70 Hz



640 x 480@60 Hz, 72 Hz, 75 Hz (VGA)



800 x 600@56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz (SVGA)



1.024 x 768@60 Hz, 70 Hz, 75 Hz (XGA)



1.152 x 864@75 Hz



1.280 x 720@60 Hz



1.280 x 960@60 Hz



1.280 x 1.024@60 Hz, 75 Hz (SXGA)

D. HDMI



1. Conector
Não Aplicável

2. Formato Disponível
Não Aplicável
E. Áudio

1. Conector
Dois (2) tipo RCA (2 entradas estéreo)

2. Sinal de saída
Alto-falantes Potentes: dois (2) x 1 W
F. Suporte para Aplicações
Controle Remoto
2.05
EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA TELA

A. Funções
Tecnologia de movimento (120 Hz), Compatível com Montagem VESATM   DPM, PIP/PBP


B. Idiomas
Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português, Russo, Sueco, Chinês, Japonês e Coreano

2.06
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Tensão de Entrada



1. SMT-1722
100 ~ 240V CA (50/60 Hz)

2. SMT-1723
12V CC (Fonte de alimentação externa)
B. Consumo


1. SMT-1722
34W nominal


2. SMT-1723
31W nominal

C. Especificações Ambientais 


1. Temperatura Operacional
0 ~ +40°C 


2. Umidade
20% ~ 90% (não condensativa)

D. Especificações Mecânicas



1. Dimensões com a base
371 x 368 x 220 mm 


2. Dimensões sem a base
371 x 331 x 67 mm

3. Peso Mecânico
5,95 kg


4. Vidro de Proteção LCD
Sim


5. Cor do Gabinete
Preta


6. Interface de Montagem VESA
100 x 100 mm 

2.07
CERTIFICAÇÕES

A. Certificado UL

B. Certificado UL de acordo com os padrões de segurança canadenses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 anos, peças e mão de obra
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