MODEL : 19형(47Cm) LED MONITOR (SMT-1914)


1. 개 요 

SMT-1914는 카메라, DVR등 영상신호를 수신하여 재현하는 CCTV용 모니터로 1280Ⅹ1024 
고해상도 VGA 출력 기능을 내장하여 최적의 화질을 제공하는 19인치 고해상도 컬러
LED 모니터이다. 또한 특수 강화유리를 채용하여 내구성을 강화하였으며, 3D Comb Filter
채용으로 Noise 제거 기능을 제공한다.

2. 기 능 및 구 성 

1) 1,280 Ⅹ 1,024 고해상도
2) 1,000 : 1 명암비, 250c/㎡ 고휘도, 5ms 응답속도
3) VGA 출력 지원, 화면 절전 기능
4) 3D Comb Filter 기능의 고화질 동영상
5) 특수강화 유리 채용으로 내구성 강화
          
3. 제 원

1) LED Panel : 가) Type – 47cm(19형)
               나) 휘도(cd/㎡) – 250cd/㎡ 
               다) 명암비 – 1,000:1
               라) 응답속도(ms) – 5ms
           마) 시야각도 – 170°/160°
           바) 화면비율 – 4:3
2) 비디오 : VGA(D-sub) – 1ch input
3) 해상도 : 1280 Ⅹ 1024 @ 60Hz
4) 사용전원 : AC 100~240V(50/60Hz)
5) 소비전력 : Max. 35W
6) 사용환경 : 동작온도  0℃ ~ 40℃, 동작습도  20% ~ 90%
7) 크    기 : 412(W) Ⅹ 347(H) Ⅹ 59.4(D)mm(스탠드 미포함)
8) 중    량 : 5Kg(스탠드 포함)
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