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MODEL : 19인치 LED 모니터 (SMT-1935)

1. 개 요

- 19형 LED 모니터 1280x1024 해상도 지원
- 명암비 1000:1, 화면 응답 시간 5ms
- 화면밝기 250cd/㎡
- 다양한 영상 입출력 지원 (HDMI, VGA, BNC)
- 3D 디지털 Combfilter, 오디오 스피커 내장

2. 제 원 
1) 디스플레이  : LED 타입, 47cm(19형), 1280x1024 해상도, 밝기 250cd/㎡, 3D combfilter
                 명암비 1000:1, 화면비율 4:3, 시야각(수평/수직) 170˚/160˚
                 16.7백만 컬러, 응답시간 5ms, 비디오 NTSC/PAL, 패널 수명 30,000시간

2) RGB/DVI     : BNC 타입 커넥터(2입력/2출력), 아날로그 RGB 15pin D-sub (0.7Vpp±5%)
                 1024X768@60Hz/70Hz/75Hz(XGA),720x400@70Hz,640x480@72Hz/75Hz(VGA)
800x600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz(SVGA)
                 1152x864@75Hz,1280x720@60Hz,1280x960@60Hz,1280x1024@60Hz/75Hz(SXGA)

3) HDMI        : 1 HDMI입력(타입 A 커넥터)
                 640x480p@60Hz, 720x480i@60Hz, 720x480p@60Hz, 720x576i@50Hz
                 720x576p@50Hz, 1280x720p@50Hz/60Hz

4) 오디오      : 커넥터(2RCA타입,2스테레오 입력), 출력신호(스피커 2x1W)

5) 애플리케이션: 리모콘 지원, OSD(VESA DPM지원, 한국어)

6) 전원        : 사용전원 100~240VAC(50/60Hz), 소비전력 최대 22W

7) 동작환경    : 동작온도 0˚~ +40˚C, 20%~90%(비응축 상태)

8) 외관        : 스탠드포함 412x406.5x217.4mm / 스탠드미포함 412x347x59.4mm

9) 무게        : 4.78Kg
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10) 외형       : LCD 강화유리 지원, 캐비닛 색상 Black, VESA 마운트 인터페이스100x100mm
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