[image: ]제품 사양서 
MODEL : 27인치 디코더 내장형 FHD 모니터 (SMT-2721D)

1. 개 요
SMT-2721D는 27인치 디코더 내장형 FHD 모니터로, 최대 4K 카메라 지원, 최대 64개 라이브 비디오 스트림, 다중 화면 레이아웃, 듀얼 전원 (HPoE 및 DC 24V), 외부 모니터용 HDMI 출력, FCC 인증, NDAA 준수, 국내 생산, 밝기 300cd/m², 명암비 3000:1을 지원합니다.

2. 제 원 
1) 디스플레이 타입/패널크기/해상도/밝기/명암비/화면비율/시야각(수평/수직)/디스플레이 컬러/응답시간/패널수명 : LED Monitor /27inch / 1920x1080 / 300 cd/m² / 3000:1 / 16:9 / 178°/178° / 16.7M / 12ms / 30,000 hours
2) 영상 커넥터/HDMI 커넥터 : HDMI#1 - Internal, Decoder main monitor, HDMI#2 – External,                                                	      Decoder secondarymonitor / HDMI
3)  HDMI 포맷       	: 1280 X 1024@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz
4)  오디오 출력 신호 	: Speakers : 8Ω 1W x 2
5)  네트워크 이더넷  	: 1xRJ-45 10/100/1000BASE-T
6)  USB             	: 2xUSB 2.0(Mouse,Keyboard), 1xUSB 2.0 (AD Firmware upgrade)
7)  OSD 기능/언어   	: VESA™ DPMS Compatible / English, Spanish, French, Korean
8)  전원             	: DC24V, HPoE 802.3bt, 31W
9)  동작 온/습도     	: 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 10% ~ 80% (non-condensing)
10)  외형치수/무게/색상/VESA 마운트 인터페이스 : 624x387x58mm / 6.5kg / Black / 100x100mm,                                                  					   200x200mm, 200x100mm
디코더
11)  Video Codec 	  : H.265 / H.264 / MJPEG
12)  Video Max. Decoding Performance/Division (/Monitor)/Layout : 2x8M@30fps, 12x2M@30fps / - Clone mode (HDMI#1) Max. 64, - Expand mode (HDMI#1) Max. 36 (HDMI#2) Max. 25 / Up to 20, Sequence support
13)  Audio Codec/Management/Time Setting/ Export/Import/Log/Protocol : G.711 / G.726 / AAC / Local UI, Web-Viewer, SSM / NTP/Manual / Configuration Export/Import / Max. 100,000 (System log) / RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
14) Security         	: IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption, Device certificate (Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware

 	    * 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

한화비전 http://www.hanwhavision.com
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