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출하검사 결과 성적서
)                          

	Model
	40형 LED 모니터 [SMT-4033]
	Lot Size
	100
	AQL
	Defect
	Result

	Buyer
	[                  ]
	Sample
	30
	G2
	Major – 0.65
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	Date
	____Y   __M   __D
	Lot. No
	
	
	Minor – 2.5
	
	

	Serial. No
	[                  ]
	Inspector
	
	S1
	Effici. – 2.5
	
	



	검사항목
	규격 및 조건
	측정 DATA
	평가 결과

	
	
	#1
	#2
	#3
	결과
	판정

	회로
전원
	사용전원
	AC 100 ~ 240V
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	
	소비전력
	최대 55W
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	기능

특성
	화면 크기(대각선)
	40형 LED (16:9)
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	
	밝기
	350cd/㎡
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	
	명암비
	5,000 : 1
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	
	응답속도
	9.5ms
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	
	시야각(수평/수직)
	178°/178°
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	
	지원 해상도
	1920 Ⅹ 1080
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	
	강화유리
	흠집, 깨짐 없을 것
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK

	
	영상단자
	VGA(D-sub, 15핀), HDMI, DVI, AV
	OK
	OK
	OK
	0/30
	OK



	포장검사
□Acc
□Rej
□(   )
	출하지
	
	해외규격
	□UL □CE □(   )
	포장단위(무게)
	수량(   ) 무게(   )

	
	시스템
	□NTSC □PAL
	원산지
	□KOREA □(   )
	커넥터
	□유(   ) □무

	
	전원사양
	□12V  □24V
	어댑터
	□AC     □DC
	IRIS Jack
	□유(   ) □무

	
	코드Type
	
	사용설명서
	□국문 □영문 □(   )
	L렌치
	□유(   ) □무



	불량
List
	1.
	
	3.
	

	
	2.
	
	4.
	

	유첨 : 불량List(  매),  불합격통보서(  매),  시정조치요구서(  매),  성능평가결과서(  매)
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