MODEL : MATRIX MAIN CPU (SMX-25632)

1. 개 요
SMX-25632 MATRIX는 입력된 영상을 크로스 포인트 방식으로 KEY BOARD에서 입력되는 신호를 받아 영상 및 회로를 제어하는 중앙제어장치로 입력된 영상의 순차절환, 줌 컨트롤, PAN/TILT등 256채널 영상 입력과 32채널 영상 출력을 지원하는 중앙 집중식 MATRIX 이다.

2. 기 능 및 구 성 

1) 기본 64대에서 대용량 256대의 카메라 영상 확장 입력 
2) ALARM RECEIVER UNIT와 연동  및 ID 출력 기능

3) 최대 32대 모니터 영상 출력

4) 다양한 제품의 PAN/TILT ZOOM 제어 가능

3. 제 원
1) 영상 입출력 :  256대 영상 입력, 32대 모니터 영상 출력

2) I/O CONNECTOR :  VIDEO(BNC)

3) PTZ 제어 : RS-485/422 ; SERIAL 통신전용 RJ-45 
SUB MATRIX : 4 BAY 연결 가능(본체포함)

4) VIDEO INPUT : BAY당 64 영상 입력
5) VIDEO OUTPUT: CARD 당 2 영상 출력

6) 알람 연동 기능 및 SRX-100B,SPD-2300,3000,3300 RECEIVER 제어

7) 영상구현 : 화면전환시 영상흔들림 방지 기능

8) OSD : 한글 16문자, 영문 및 숫자 32 문자 지원

9) 콘트롤러 : SCC-3100A, SKP-200

10) 동작온도 : 0℃~40℃
11) 크  기(mm)  : 430(W)x256(H)x350(D)
12) 무  게      : 15 Kg

13) 전원및소비전력 : AC 220V , 120W
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