MODEL : VGA NETWORK BOX CAMERA (SNB-1001)


1. 개 요                  

SNB-1001은 최신 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 네트워크 박스 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이다 
     

 2. 기 능 및 구 성    
 
1) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원  
2) IPv6 지원, ONVIF 지원 
3) PoE 전원 전송 방식 (IEEE  802.3af)
4) 최저조도 0.012Lux, 오디오 양방향 통신


 3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH
2) 촬상소자 : 1/4" Diagonal PS CMOS
총 화소수 680(H) X 512(V), 유효 화소수 640(H) x 480(V)
3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원
4) 영상압축속도 : VGA 30 fps
5) 지원해상도 : 640(H) x 480(V), 640 X 360, 320 X 240, 320 X 180 등 
6) 알람입출력 : 1CH
7) 오디오 통신 : 양방향(G.711 u-law, G.726 ADPCM)
8) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER
9) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
10) 최저조도 : 0.012Lux 
11) 부가기능: PoE 지원
12) 동작온도 / 습도 : -10°C ~  +50°C / 20% ~ 80% RH
13) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC (±10%) ,5W
14) 중량 : 190g
15) 크기: 74.3(W) x 54.4(H) x 114.4(D)mm
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