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SNB 3000 CAMERA RESEAU 4CIF WDR
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE 
NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

2.02
SNB 3000 CAMERA RESEAU 4CIF WDR
A. 
La caméra réseau devra offrir 30fps en NTSC et 25fps en PAL à une résolution de 4CIF .
B.
La caméra devra supporter une transmission simultanée de codec multiple (H.264, MPEG-4 et MJPEG).
C. 
La caméra devra supporter PoE, mémoire SD et supporter de l’audio bidirectionnel.

D.
La caméra devra offrir un affichage sur écran (OSD) personnalisable disponible en Anglais, Français, Espagnol, Japonais et  Portugais en NTSC et Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien et Chinois en PAL
2.03
CAMERA
A. Dispositif d’Image
Balayage Progressif Super HAD CCD 1/3”
B. Pixels Totaux

      1. NTSC
811 (H) X 508 (V)



2. PAL
795 (H) X 596 (V)

C.
Pixels Effectifs


1. NTSC
768 (H) X 494 (V)


2. PAL
752 (H) X 582 (V)

D.
Système de Balayage
Progressif. Si WDR activé, balayage entrelacé

E.
Fréquence


1. NTSC
15,534KHz (H), 59,94Hz (V)


2. PAL
15,625KHz (H), 50Hz (V)

F.
Résolution Horizontale
600 Lignes de TV couleur

G.
Illumination Minimale


1. Couleur
0,4Lux (F1.2, 50IRE), 0,001Lux (Sens 512x)


2. N/B 
0.04Lux (F1.2, 50IRE), 0.0001Lux (Sens 512x)

H.
Rapport S/B
52dB

I.
Sortie Vidéo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75 ohms composite

2.04
TYPE D’OBJECTIF

A. 
Type d’Objectif
Manuel, auto iris CC 

B. 
Type de Montage
C, CS

2.05
FONCTIONNEMENT

A. Affichage sur Ecran (OSD) 


1. NTSC
Anglais, Français, Espagnol, Japonais, Portugais



2. PAL 
Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois
B. Titre de la Caméra 
Désactivé/Activé (affichages jusqu’à 54 caractères)

C. Jour & Nuit 
Auto, Jour, Nuit (filtre de coupure IR)

D. Compensation de contrejour 
Désactivée, BLC, WDR

E. Bande Dynamique Ample 


1. NTSC
128x, 52dB 


2. PAL
160x, 52dB

F. Augmentation du Contraste XDR 
(Bande Dynamique Etendue) 
Désactivée, Basse, Moyenne, Haute
G. Réduction du Bruit Numérique 
Filtre de bruit 2D+3D adaptable au mouvement 
(Désactivé, Bas, Moyen, Utilisateur)

H. Stabilisation de l’Image Numérique 
Désactivée, Activée
I.  Détection de Mouvement 
Désactivée, Activée (4 zones programmables)

J. Masque de Privauté 
Désactivé, Activé (12 zones programmables polygonales, méthode polygonale à 4 points)

K. Sens-up (Intégration des Cadres) 
Désactivé, Auto (2x ~ 512x)

L. Contrôle de Gain 
AGC (Bas, Moyen, Haut)

M. Equilibrage de Blanc 
ATW1, ATW2, AWC, 3200K, 5600K

N. Vitesse de l’Obturateur Electronique 



1. NTSC
Désactivée, Auto (1/100 ~ 1/10Ksec)

2. PAL
Désactivée, Auto (1/120 ~ 1/10Ksec)

O. Zoom Numérique 
16x

P. Flip / Miroir
Désactivé, Activé

Q. Profil 
Standard, ITS, Contrejour, Jour & Nuit, Poursuite, Spécial
R. Analyses de Vidéo Intelligente 
Changement de scène, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition
S. PIP 

Désactivé, Activé

T. E/S d’Alarme 
2 Entrées, 2 Sorties  (Relais)
2.06
PROTOCOLE DE RESEAU
A. Ethernet 
RJ-45 (10/100BASE-T)

B. Format de Compression Vidéo 
H.264, MPEG-4, MJPEG

C. Résolution 


1. NTSC
704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 


2. PAL
704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
D. Vitesse maximale de Cadres


1. NTSC
30fps 


2. PAL
25fps

E. Réglage de la Qualité Vidéo 


1. H.264, MPEG-4 
Niveau de Compression, Contrôle du niveau de débit de    bits 

2. MJPEG 
Contrôle du niveau de qualité
F. Méthode de Contrôle du Débit de Bits 



1, H.264 et MPEG-4
CBR ou VBR


2. MJPEG 
VBR

G. Capacité de Flux 
Flux double (MPEG-4 + MJPEG ou H.264 + MJPEG)

H. Audio E/S
Mic, Entrée/Sortie de Ligne
I.  Format de Compression Audio
G.711 u-law  
J. Communication Audio 
Audio bidirectionnel 

K. IP 

IPv4, IPv6

L. Protocole
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP,
HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF

M. Sécurité 
HTTPS(SSL) authentification de connexion, 
authentification de connexion Digest, Filtrage d’adresse IP, Registre accès utilisateur
N. Méthode de Flux 
Unicast, Multicast

O. Nombre Maximal d’Utilisateurs 
10 utilisateurs au mode Unicast 

P. Fente pour Mémoire 
Fente pour mémoire SD/SDHC
Q. Conformité ONVIF
Oui
R. Langage de page Web 
Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois et Coréen
S. Visionneur Internet 


1. SE Supportés 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7


2. Navigateur Supporté
Internet Explorer 6.0 ou plus récent
T. Logiciel de Gestion Centrale 
Visionneur NET-i 
2.07
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension
12V CC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af) 

B. Consommation
Maximum 8W

2.08
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C

B. Humidité de Fonctionnement
20% ~ 80% HR

2.09
SPECIFICATIONS PHYSIQUES 

A. Dimension
72 x 60 x 136.8mm
B. Poids
300g
C. Couleur
Argenté
D. Boîtier
Métal

2.10
CERTIFICATIONS


A. Certifié UL 
B. Certifié UL suivant les standards Canadiens
C. Marque CE
D. Marque FCC
2.11
GARANTIE
A. 3 ans, pièces et main d’œuvre.

2.12
ACCESSOIRES

A. SLA-2810D
Objectif 1/3" Montage CS
B. SLA-2985D
Objectif varifocal 1/3" Montage CS

C. SLA-3580DN
Objectif varifocal 1/3" CS jour et nuit Montage CS
D. SLA-550DA
Objectif varifocal 1/3" Montage CS

E. STB-4150V
Support pour caméra fixe
F. STH-500
Boîtier intérieur pour caméra box fixe
G. STH-200
Boîtier intérieur pour caméra box fixe
H. STB-400
Support pour boîtier intérieur/extérieur (utiliser avec STH-500 ou STH-200)
I. SHB-4300H1 
Boîtier contre intempéries extrêmes pour caméra fixe
J. SHB-4200/SHB-4200H
Boîtier intérieur pour caméra fixe (H = à chauffage)
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