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MODEL : 1/2형 2메가 Full HD 네트워크 카메라 (SNB-6005)

1. 개 요                  

WiseNet3 칩셋이 적용된 SNB-6005는 1/2형 CMOS가 적용된 초저조도 카메라이다.
WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서
전천후 영상 모니터링이 가능합니다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 242만화소, Full HD(1920*1080)지원, 최대 60fps, 최저조도 0.0015Lux
2) WDR(120dB), D&N(ICR), Defog
3) 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)
4) RS-485통신, SD/SDHC/SDXC슬롯지원, Simple Focus

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/1.9” PS 2.42M CMOS, 242만화소
 총화소수 1952(H) x 1241(V), 유효화소수 1937(H) x 1097(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768
                   800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180
4) 프레임레이트     : H.264 최대 60fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)
5) 최저조도         : Color 0.015Lux(F1.2, 30IRE)
                   B/W   0.0015Lux(F1.2, 30IRE)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
7) S/N비            : 50dB
8) 렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris / P-iris, C/CS마운트 
9) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
10) Defog            : Auto / Manual / Off
11) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
12) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 
13) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
14) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC슬롯, Simple Focus
15) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 11.44W
17) [bookmark: _GoBack]크기 및 무게     : 73.1(W)Ⅹ66.6(H)Ⅹ147.8(D)mm, 430g
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