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MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 핀홀 카메라 (SNB-6011)


1. 개 요
SNB-6011은 작은 크기로 어떤 곳이든 설치가 가능한 핀홀 카메라이다.
렌즈부분과 본체가 선으로 연결되어 있어 좁은 장소나 ATM기에도 손쉽게 설치
가능하며 함께 제공되는 브라켓으로 천장에도 쉽게 부착할 수 있습니다.

· 238만화소, Full HD(1920*1080)지원, 최저조도 0.3Lux
· WDR(120dB), Defog
· 지능형영상분석(출/입 검출, 템퍼링, 가상선, 발생/소멸)
· SD/SDHC/SDXC슬롯지원, RJ-12 connect
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2. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.8형 PS 2.38M CMOS, 238만화소
 총화소수 1,952(H) x 1,116(V), 유효화소수 1,944(H) x 1,104(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768
                   800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180
4) 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)
5) 최저조도         : Color 0.3Lux(1/30sec, F2.0, 50IRE)
6) Day & Night     : AUTO(SW) / COLOR / B/W / 스케쥴
7) 초점거리         : 2.4mm(고정)
8) 렌즈 화각        : H 134.3˚ , V 70.9˚
9) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
10) Defog           : Auto / Manual / Off
11) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
12) 지능형영상분석   : 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
13) 기타             : SD/SDHC/SDXC슬롯, RJ-12 커넥터 단자, 브라켓
14) 동시접속자수     : 최대 15명(유니캐스트)
15) [bookmark: _GoBack]S/W인터페이스   : ONVIF Profile S, HTTP API(SUNAPI) 2.0, SVNP 1.2 
16) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
17) 전원             : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af)
18) 소비전력         : 최대 7.5W(PoE), 최대 6.5W(DC 12V)
19) 크기 및 무게     : 24(Ø)Ⅹ50(H), 315g(카메라헤더, cable포함)
                  121.2(W)Ⅹ28(H)Ⅹ76(D)mm, 290g(본체)
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