MODEL : 3MEGA NETWORK BOX CAMERA (SNB-7001)


1. 개 요                  

SNB-7001은 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 보급형 네트워크 박스 카메라로
3메가 Full HD급영상(1920 X 1080)을 30fps 속도로 모니터링하며, 안정적인 영상전송이
가능한 네트워크 카메라이다. 
     

 2. 기 능 및 구 성    
 
1) H.264, MJPEG 영상코덱 지원  
2) IPv6 지원, ONVIF 지원 
3) Tampering 기능
4) 최저조도 0.007Lux(Sens up 60X)


 3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH
2) 촬상소자 : 1/2.8" 3M PS CMOS
총 화소수 2,144(H) X 1,588(V), 유효 화소수 2,096(H) x 1,561(V)
3) 동시전송/접속 : 최대 5종의 스트림 / 10명(유니캐스트모드)
4) 지원해상도 : 2,048(H) x 1,536(V)/ 1,920 X 1,080/ 1,600 X 1,200/ 1,280 X 1,024/
1,280 X 960/ 1,280 X 720/ 1,024 X 768/ 800 X 600/ 800 X 450/ 640 X 480/
640 X 360/ 320 X 240/ 320 X 180  
5) 알람입출력 : 입력 1
6) 렌즈/마운트 타입 : DC IRIS/MANUAL, C/CS타입 지원
7) 통합관리소프트웨어 : NET-I VIWER
8) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
9) 최저조도 : 0.007Lux(Sens up 60X) 
10) 지능형 영상분석 기능 : Tampering
11) 부가기능: PoE 지원
12) 동작온도 / 습도 : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH
13) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC, 최대 3.7W(POE : 4.3W)
14) 중량/재질 : 170g / 알루미늄, 플라스틱
15) 크기: 74.3(W) x 55.3(H) x 114.3(D)mm
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