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MODEL : 3메가 Full HD 네트워크 박스 카메라 (SNB-7002)

1. 개 요                  

SNB-7002는 향상된 저조도 성능, WDR(96dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 310만화소, 2,048×1,536지원, 최대 30fps, 최저조도 0.001Lux
2) WDR(96dB), D&N(ICR)
3) 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)
4) RS-485통신, SD/SDHC슬롯지원, Simple Focus

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3” 3.1M PS CMOS, 310만화소
 총화소수 2,064(H) x 1,578(V), 유효화소수 2,052(H) x 1,536(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /1280×960 /
                   1280×720 /1024×768 / 800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360외
4) 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(3M모드시 최대 20fps)
5) 최저조도         : Color 0.7Lux(F1.2, 50IRE), 0.011Lux(Sens up 60X)
                   B/W   0.07Lux(F1.2, 50IRE), 0.001Lux(Sens up 60X)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 외부입력
7) S/N비            : 50dB
8) 렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris, C/CS마운트 
9) 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR(96dB)
10) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
11) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 
12) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
13) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC슬롯, Simple Focus
14) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
15) 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 9.0W
16) 크기 및 무게     : 72.0(W)Ⅹ60.0(H)Ⅹ150.5(D)mm, 468g
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