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MODEL : 3메가 Full HD 네트워크 박스 카메라 (SNB-7004)

1. 개 요                  

SNB-7004는 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 기술력이 집약된
모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 3M급 네트워크 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 320만화소, 2,065×1,553지원, 최대 30fps, 최저조도 0.01Lux
2) WDR(120dB), D&N(ICR), Defog
3) 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)
4) RS-485통신, SD/SDHC/SDXC 메모리슬롯지원, Simple Focus

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.8형 PS Exmor 3.2M CMOS, 320만화소
 총화소수 2,065(H) x 1,565(V), 유효화소수 2,065(H) x 1,553(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /1280×960 /
                   1280×720 /1024×768 / 800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360외
4) 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(2M모드시 최대 60fps)
5) 최저조도         : Color 0.1Lux(F1.2, 50IRE)
                   B/W   0.01Lux(F1.2, 50IRE)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 외부입력 / 스케쥴
7) S/N비            : 50dB
8) 렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris, P-iris / C/CS마운트 
9) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
10) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
11) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726, 양방향 
12) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
13) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC 메모리슬롯, Simple Focus
14) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
15) 전원 및 소비전력 : AC 24V, DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af Class3), 최대 13.1W
16) 크기 및 무게     : 73.1(W)Ⅹ66.6(H)Ⅹ147.8(D)mm, 430g
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