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[bookmark: _GoBack]MODEL : 4K UHD 네트워크 박스 카메라 (SNB-9000)

1. 개 요                  

SNB-9000은 4K UHD 해상도, 효율적인 대역폭 개선, 디지털 PTZ 등 기술력이 집약된 모델로
다양한 환경에서 영상 모니터링이 가능한 12M급 네트워크 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 1200만화소, 4,000×3,000지원, 최대 30fps(12M 20fps), 최저조도 0.001Lux
2) D&N(ICR), 지능형영상분석(템퍼링, 가상선, 출/입 외)
3) RS-485통신, SD/SDHC/SDXC(128G) 메모리슬롯지원, Simple Focus, 디지털 PTZ

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.3형 PS 12M CMOS, 1200만화소
 총화소수 4,168(H) x 3,026(V), 유효화소수 4,072(H) x 3,046(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 4000×3000 / 4096×2160 / 3840×2160 / 2592×1944 / 2048×1536 /
                   1920×1080 /1600×1200 / 1280×1024 외
4) 프레임레이트     : H.264 (4000×3000 20fps, 4096×2160 25fps, 3840×2160이하 30fps)
5) 최저조도         : Color 0.28Lux(1/30, F1.2), 0.01Lux(1sec, F1.2)
                   B/W   0.03Lux(1/30, F1.2), 0.001Lux(1sec, F1.2)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 외부입력 / 스케쥴
7) S/N비            : 50dB
8) 렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris / C/CS마운트 
9) 역광보정         : Off / BLC / HLC
10) 알람 입/출력     : 2 입력 / 1 출력
11) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 외, 양방향 
12) 동시접속자수     : 최대 15명(프로파일당 최대 5명)
13) 지능형영상분석   : 템퍼링, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐, 소리/얼굴검출
14) 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC(128G) 메모리슬롯, Simple Focus, 디지털 PTZ
15) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : AC 24V, DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af Class3), 최대 12.5W(24V)
17) 크기 및 무게     : 78.3(W)Ⅹ67.3(H)Ⅹ134.6(D)mm, 493g
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