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MODEL : 3메가 네트워크 박스 카메라 (SNB-S302)

1. 개 요                  
WiseNet3 칩셋이 적용된 SNB-S302는 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성      
1) 320만화소, Full HD(2048*1536)지원, 최대 60fps, 최저조도 0.00017Lux
2) WDR(120dB), D&N(ICR), Defog
3) 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)
4) SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯, Simple Focus
5) ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API), SVNP 1.2 지원

3. 제 원
1) 촬상소자         : 1/2.8” PS Exmor 3.2M CMOS, 320만화소
 총화소수 2,065(H) x 1,565(V), 유효화소수 2,065(H) x 1,553(V) 
2) 비디오압축방식   : H.264, MJPEG
3) 해상도           : 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /1280×960 
/1280×720 /1024×768 / 800×600 외
4) 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(2048×1536 / 1600×1200)
최대 60fps(나머지 해상도)
5) 최저조도         : Color 0.06Lux(F1.2, 30IRE), 0.0017Lux(2sec, 50IRE)
                   B/W   0.006Lux(F1.2, 30IRE), 0.00017Lux(2sec, 50IRE)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
7) [bookmark: _GoBack]멀티스트리밍     : 10개 프로파일
8) 렌즈             : Manual/DC Auto IRIS/P-IRIS
9) 마운트 타입      : C/CS
10) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
11) Defog            : Auto / Manual / Off
12) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
13) 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸
14) 원격제어         : RS-485 지원
15) 기타             : SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯, Simple Focus
16) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
17) 전원 및 소비전력 : AC 24V, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 13.1W(24V)
18) 크기 및 무게     : 73.1(W)*66.6(H) *147.8(D)mm, 430g 
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