MODEL : VGA NETWORK DOME CAMERA (SND-1011)
1. 개 요                  

SND-1011은 최신 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 고정초점렌즈 돔 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이다 
 2. 기 능 및 구 성    

1) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원  
2) IPv6 지원, ONVIF 지원 
3) PoE 전원 전송 방식 (IEEE  802.3af)

4) 3mm 고정초점렌즈, 최저조도 0.012Lux
 3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH
2) 촬상소자 : 1/4" Diagonal PS CMOS
총 화소수 680(H) X 512(V), 유효 화소수 640(H) x 480(V)
3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원
4) 영상압축속도 : VGA 30 fps
5) 지원해상도 : 640(H) x 480(V), 640X360, 320X240, 320X180 등 
6) 알람입출력 : 1CH
7) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER
8) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
9) 렌즈 및 조도 : F 2.0, 0.012Lux 
10) 부가기능: PoE 지원
11) 동작온도 / 습도 : -10°C ~  +50°C / 20% ~ 80% RH

12) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC (±10%) ,5W

13) 중량 : 285g
14) 크기: Ø107.6 x 83.6(H)mm
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