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SND-3080 CAMARA DOMO DE RED, H.264, WDR
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía..

2.02
SND 3080 CAMARA DOMO DE RED, H.264, WDR
A. 
Esta cámara de red deberá tener una lente varifocal de 2,8 ~ 11 mm y generar 30 fps en tiempo real de Alta Resolución (4CIF).
B.
La cámara deberá proporcionar compresión de vídeo con codificación múltiple H.264,  MPEG-4 y MJPEG. La cámara deberá incluir una Ranura para Tarjeta de Memoria SD para Grabación Interna además de entrada/salida de alarma.
C.
La cámara deberá soportar las funciones de WDR (Rango Dinámico Amplio), Barrido Progresivo, PoE, XDR (Rango Dinámico Extendido), Reducción de Ruido Dinámico Adaptable al Movimiento, Máscara de Privacidad y Estabilización Digital de la Imagen.
D.
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Chino y Coreano.

2.03
CAMARA

A. Tipo

Color

B. Dispositivo de Imagen
CCD Súper HAD PS
C. Tamaño
1/3”

D. Barrido
Barrido Progresivo
E. Píxeles


1. Totales
NTSC: 811 x 508, PAL: 795 x 596

2. Efectivos
NTSC: 768 x 494, PAL: 752 x 582
F. Barrido

1. Horizontal (modo interno)
NTSC: 15.734 Hz, PAL: 15.625 Hz


2. Vertical (modo interno)
NTSC: 59,94 Hz, PAL: 50 Hz 


G. Iluminación Mínima


1. Modo Color, 

Sensibilidad desactivada
0,12 Lux (15 IRE), 0,2 Lux (30 IRE),                                                    0,4 Lux (50 IRE)


2. Color, Sensibilidad 512x
0,00023 Lux (15 IRE), 0,0005 Lux (30 IRE), 0,0008 Lux (50 IRE)


3. Modo B&N, Sensibilidad Desactivada
0,12 Lux (15 IRE), 0,2 Lux (30 IRE), 


0,4 Lux (50 IRE)

4. Modo B&N, Sensibilidad 512x
0,00023 Lux (15 IRE), 0,00005 Lux (30 IRE), 0,00008 Lux (50 IRE)

H. Funciones

1. Número de zonas de privacidad
12 cada (método poligonal de 4 puntos)
2. Día/Noche
Modo Color, Modo B&N, Automático (ICR)

3. Rango Dinámico Extendido (XDR)
Ajuste del nivel On, Off

4. Rango Dinámico Amplio
NTSC: On, Off (128x)


PAL, On, Off (160x)

5. Zoom Digital
1x ~ 16x (pasos de 0,1x)

6. PIP (Picture In Picture)
On, Off

7. Velocidad del obturador electrónico
NTSC, 1/60 ~ 1/10Kseg


PAL 1/50 ~ 1/10 Kseg

8. Supresión de temblado
On, Off
9. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
2x ~ 512x

10. Compensación de la Luz de Fondo
On, Off (ajuste por área)

11. AGC
On, Off (ajuste de nivel máximo)

12. Balance de Blanco
ATW1, ATW2, AWC, 


Manual (ATW1: 2.500 ~ 9.500(K


ATW2: 2.000 ~ 10.000(K)

13. Reducción del Ruido Digital
On, Off (3D + 2D adaptable)

14. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off

15. Identificación de la Cámara
On, Off (Hasta 54 caracteres, 2 líneas)

16. Características Adicionales
Detalles, Reverso (H/V), Positivo/Negativo

I. Resolución

1. Horizontal
600 Líneas de TV


2. Vertical
350 Líneas de TV

J. Salida de Vídeo
VBS 1.0vp-p

K.  Relación S/R
52 dB
L. Lente

1. Distancia Focal
2,8 ~ 11 mm
2. Relación de Zoom
3,9x

3. Relación de apertura
F 1.2

4. Campo de Visión Angular
Horizontal: 94,6( (Wide) ~ 28,8( (Tele)


Vertical: 68,4( (Wide) ~ 21,6( (Tele)

5. Tipo de Accionamiento
AI (DC)

6. Tipos de Montura
Tipo integrada en la placa
M. Alimentación 


1. Requisitos de Alimentación
Dual (12V CC / 24V CA), PoE


2. Consumo
8W como máximo


3. LED indicador
Sí
2.04
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Sistema Operativo
Linux Incorporado

B. Hardware de la Tarjeta de Red


1. Memoria Flash
32 Mbytes

2. RAM
256 Mbytes

3. Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Salida de Vídeo
VBS 1.0Vp-p


5. Audio
No Aplicable

6. Ranura para Tarjeta de Memoria SD
Sí (SD, SDHC)


7. PoE
Sí (IEEE802.3af)

C. Alarma
2 entradas, 2 salidas 

D. Vídeo

1. Compresión
Codec múltiple H.264, MPEG-4, MJPEG (H.264, MPEG-4, posible de seleccionar) flujo de transmisión doble simultáneo


2. Resolución 4CIF
NTSC 704 x 480, PAL 704 x 576


3. Resolución VGA
640 x 480


4. Resolución CIF
NTSC 352 x 240, PAL 352 x 288


5. Velocidad Máxima de Cuadros
NTSC 30, 15, 8, 3, 1 fps



PAL: 25, 13, 6, 3, 1 fps


6. Calidad
Niveles 1 ~ 10 (CBR, VBR)

E. Audio


1. Compresión
No Aplicable

2. Comunicación Bidireccional
No Aplicable
F. Control y Ajuste de la función OSD en la 
     Cámara
Menú OSD en el vídeo (entrada/salida del menú, movimiento a través del Interfaz del Usuario en la Internet)

G. Sensibilidad de Detección de Movimiento 

     y Ajuste por Área
Alta, Mediana, Baja
H.  Protocolo de Red


1. IP v4
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS 

2. IPv6
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP


3. Flujo
Unicast, Multicast

4. Seguridad
Autenticación por login HTTPS (SSL), Autenticación por login Digest, Filtrado de la dirección IP  


5. DDNS
Soporte para servicios DDNS Samsung y DDNS público

6. Máximo de accesos de usuarios
10 usuarios en el modo Unicast, 20 usuarios en el modo Multicast
I. Nivel de Acceso de Usuario


1. Administrador
Monitoreo en Vivo, Control E/S de Alarma, Control del menú OSD y configuración

2. Operador
Monitoreo en Vivo, Control E/S de Alarma

3. Usuario
Monitoreo en Vivo

J. Administración de Eventos


1. Entrada de Alarma
Transferencia de imagen JPEG: FTP


Grabación de imagen JPEG: Tarjeta de Memoria SD


2. Detección Movimiento
Por visualizador o por e-mail (anexo de 1 imagen), salida de alarma

3. Programación
Transferencia de imagen JPEG: FTP, e-mail
Grabación de imagen JPEG: Tarjeta de Memoria SD

K. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operativos Soportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7


2. Navegador Soportado
Internet Explorer 6 ó más reciente

      
3. Idiomas del Interfaz del Usuario
Inglés, Francé, Alemán, Español, Italiano, Chino y Coreano


4. Actualización del Software
Utilización del Interfaz del Usuario a través del Visualizador de Internet

L. Flujo RTP/RTSP con Video Player
QuickTime, VLC player

M. Software de Administración de Vídeo
Samsung CMS, aplicación de terceros

N. Aplicación
Aplicación de instalador IP para todos los dispositivos IP Samsung

O. SDK


1. HTTP API
Mando CGI: Proporciona funcionalidad para control de cámaras y ajustar/recuperar valores de parámetros internos. Obtención de imagen JPEG o flujo de transmisión MJPEG, Control de entrada/salida de alarma

2. RTP/RTSP API
Mando principal RTP , documento de mando RTSP


3. Active X API
ActiveX para visualización de flujos de transmisión de datos a partir de cámaras IP

2.05
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-0°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 0% ~ 90% 

2.06
ESPECIFICACIONES FISICAS

A. Dimensiones

1. SND-3080
( 133 x 129,4 mm


2. SND-3080F
( 159,9 x 126 mm 
B. Peso


1. SND-3080
523 g


2. SND-3080F
650 g

C. Color
Blanco
D. Caja

Plástica
2.07
CERTIFICACIONES


A. Certificada UL 

B. Certificada UL según los estándares de seguridad canadienses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra
SND 3080 AE-2010


