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SND-3080 CÂMERA DOME DE REDE, H.264, WDR
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA

DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA

NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO

NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SND 3080 CÂMERA DOME DE REDE, H.264, WDR
A. 
Esta câmera de rede deverá possuir uma lente varifocal de 2,8 ~ 11 mm e gerar 30 fps em tempo real de Alta Resolução (4CIF).
B.
A câmera deverá proporcionar compressão de vídeo com codificação múltipla H.264,  MPEG-4 e MJPEG. A câmera deverá incluir um Slot para Cartão de Memória SD para Gravação Interna além de entrada/saída de alarme.
C.
A câmera deverá suportar as funções de WDR (Faixa Dinâmica Ampla), Varredura Progressiva, PoE, XDR (Faixa Dinâmica Estendida), Redução de Ruído Dinâmico Adaptável ao Movimento, Máscara de Privacidade e, Estabilização Digital da Imagem.
D.
A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Chinês e Coreano.

2.03
CÂMERA

A. Tipo

Colorida

B. Dispositivo de Imagem
CCD Super HAD PS
C. Tamanho
1/3”

D. Varredura
Varredura Progressiva

E. Pixels


1. Totais
NTSC: 811 x 508, PAL: 795 x 596

2. Efetivos
NTSC: 768 x 494, PAL: 752 x 582
F. Varredura


1. Horizontal (modo interno)
NTSC: 15.734 Hz, PAL: 15.625 Hz


2. Vertical (modo interno)
NTSC: 59,94 Hz, PAL: 50 Hz 


G. Iluminação Mínima


1. Modo Colorido, 

Sensibilidade desativada
0,12 Lux (15 IRE), 0,2 Lux (30 IRE),                                                    0,4 Lux (50 IRE)


2. Colorido, Sensibilidade 512x
0,00023 Lux (15 IRE), 0,0005 Lux (30 IRE), 0,0008 Lux (50 IRE)


3. Modo P&B, Sensibilidade Desativada
0,12 Lux (15 IRE), 0,2 Lux (30 IRE), 


0,4 Lux (50 IRE)

4. Modo P&B, Sensibilidade 512x
0,00023 Lux (15 IRE), 0,00005 Lux (30 IRE), 0,00008 Lux (50 IRE)

H. Funções

1. Número de zonas de privacidade
12 cada (método poligonal de 4 pontos)
2. Dia/Noite
Modo Colorido, Modo P&B, Automático (ICR)

3. Faixa Dinâmica Estendida (XDR)
Ajuste do nível On, Off

4. Faixa Dinâmica Ampla
NTSC: On, Off (128x)


PAL, On, Off (160x)

5. Zoom Digital
1x ~ 16x (passos de 0,1x)

6. PIP (Picture In Picture)
On, Off

7. Velocidade do obturador eletrônico
NTSC, 1/60 ~ 1/10Kseg


PAL 1/50 ~ 1/10 Kseg

8. Supressão de tremulação
On, Off
9. Sensibilidade (Integração de Quadros)
2x ~ 512x

10. Compensação da Luz de Fundo
On, Off (ajuste por área)

11. AGC
On, Off (ajuste de nível máximo)

12. Balanço de Branco
ATW1, ATW2, AWC, 


Manual (ATW1: 2.500 ~ 9.500(K


ATW2: 2.000 ~ 10.000(K)

13. Redução do Ruído Digital
On, Off (3D + 2D adaptável)

14. Estabilização Digital da Imagem
On, Off

15. Identificação da Câmera
On, Off (Até 54 caracteres, 2 linhas)

16. Características Adicionais
Detalhes, Reverso (H/V), Positivo/Negativo

I. Resolução


1. Horizontal
600 Linhas de TV


2. Vertical
350 Linhas de TV

J. Saída de Vídeo
VBS 1.0vp-p

K.  Relação S/R
52 dB
L. Lente

1. Distância Focal
2,8 ~ 11 mm
2. Relação de Zoom
3,9x

3. Relação de abertura
F 1.2

4. Campo de Visão Angular
Horizontal: 94,6( (Wide) ~ 28,8( (Tele)


Vertical: 68,4( (Wide) ~ 21,6( (Tele)

5. Tipo de Acionamento
AI (DC)

6. Tipos de Montagem
Tipo integrada na placa
M. Alimentação 


1. Requisitos de Alimentação
Dual (12V CC / 24V CA), PoE


2. Consumo
8W no máximo


3. LED indicador
Sim

2.04
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

A. Sistema Operacional
Linux Incorporado

B. Hardware da Placa de Rede


1. Memória Flash
32 Mbytes

2. RAM
256 Mbytes

3. Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Saída de Vídeo
VBS 1.0Vp-p


5. Áudio
Não Aplicável

6. Slot para Cartão de Memória SD
Sim (SD, SDHC)


7. PoE
Sim (IEEE802.3af)

C. Alarme
2 entradas, 2 saídas 

D. Vídeo

1. Compressão
Codec múltiplo H.264, MPEG-4, MJPEG (H.264, MPEG-4, selecionável) fluxo de transmissão duplo simultâneo


2. Resolução 4CIF
NTSC 704 x 480, PAL 704 x 576


3. Resolução VGA
640 x 480


4. Resolução CIF
NTSC 352 x 240, PAL 352 x 288


5. Velocidade Máxima de Quadros
NTSC 30, 15, 8, 3, 1 fps



PAL: 25, 13, 6, 3, 1 fps


6. Qualidade
Níveis 1 ~ 10 (CBR, VBR)

E. Áudio


1. Compressão
Não Aplicável

2. Comunicação Bi-Direcional
Não Aplicável
F. Controle e Ajuste da função OSD na Câmera
Menu OSD no vídeo (entrada/saída do menu, movimento através da Interface do Usuário na Internet)

G. Sensibilidade de Detecção de Movimento 

     e Ajuste por Área
Alta, Média, Baixa
H.  Protocolo de Rede


1. IP v4
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS 

2. IPv6
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP


3. Fluxo
Unicast, Multicast

4. Segurança
Autenticação por login HTTPS (SSL), Autenticação por login Digest, Filtragem do endereço IP  


5. DDNS
Suporte para serviços DDNS Samsung e DDNS público

6. Máximo de acessos de usuários
10 usuários no modo Unicast, 20 usuários no modo Multicast
I. Nível de Acesso de Usuário


1. Administrador
Monitoramento ao Vivo, Controle E/S de Alarme, Controle do menu OSD e configuração


2. Operador
Monitoramento ao Vivo, Controle E/S de Alarme


3. Usuário
Monitoramento o Vivo

J. Gerenciamento de Eventos


1. Entrada de Alarme
Transferência de imagem JPEG: FTP


Gravação de imagem JPEG: Cartão de Memória SD


2. Detecção Movimento
Por visualizador ou por e-mail (anexo de 1 imagem), saída de alarme

3. Programação
Transferência de imagem JPEG: FTP, e-mail
Gravação de imagem JPEG: Cartão de Memória SD

K. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operacionais Suportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7


2. Navegador Suportado
Internet Explorer 6 ou mais recente

      
3. Idiomas da Interface do Usuário
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês e Coreano


4. Atualização do Software
Utilização da Interface do Usuário através do Visualizador de Internet

L. Fluxo RTP/RTSP com Video Player
QuickTime, VLC player

M. Software de Gerenciamento de Vídeo
Samsung CMS, aplicação de terceiros

N. Aplicação
Aplicação de instalador IP para todos os dispositivos IP Samsung

O. SDK


1. HTTP API
Comando CGI: Proporciona funcionalidade para controle de câmeras e ajustar/recuperar valores de parâmetros internos. Obtenção de imagem JPEG ou fluxo de transmissão MJPEG, Controle de entrada/saída de alarme


2. RTP/RTSP API
Comando principal RTP , documento de comando RTSP


3. Active X API
ActiveX para visualização de fluxos de transmissão de dados a partir de câmeras IP

2.05
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura Operacional
-0°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 0% ~ 90% 

2.06
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

A. Dimensões

1. SND-3080
( 133 x 129,4 mm


2. SND-3080F
( 159,9 x 126 mm 
B. Peso


1. SND-3080
523 g


2. SND-3080F
650 g

C. Cor

Branca
D. Caixa
Plástica
2.07
CERTIFICAÇÕES


A. Certificada UL 

B. Certificada UL de acordo com os padrões de segurança canadenses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 anos, peças e mão de obra
SND 3080 AE-2010


