MODEL : 1.3MEGA NETWORK DOME CAMERA (SND-5061)


1. 개 요                  

SND-5061은 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 1.3메가 네트워크 돔 카메라로
1.3메가 HD급영상(1280 X 1024)을 30fps 속도로 모니터링하며, 안정적인 영상전송이
가능한 네트워크 카메라이다. 
     

 2. 기 능 및 구 성    
 
1) H.264, MJPEG 영상코덱 지원  
2) IPv6 지원, ONVIF 지원 
3) Tampering 기능
4) 최저조도 0.012Lux


 3. 제 원          

1) 영상출력 : RJ-45 1CH
2) 촬상소자 : 1/3" 1.3M PS CMOS
총 화소수 1,384(H) X 1.076(V), 유효 화소수 1,329(H) x 1,049(V)
3) 동시전송/접속 : 최대 10종의 스트림 / 10명(유니캐스트모드)
4) 최대 프레임레이트 : H.264 30fps, MJPEG 30fps
5) 지원해상도 : 1,280(H) x 1,024(V)/ 1,280 X 720/ 1,024 X 768/ 800 X 600/
                640 X 480/ 320 X 240 
6) 알람입출력 : 입력 1
7) 렌즈 : 가변초점렌즈 f = 3~8.5mm(2.8배), F 1.2
8) 통합관리소프트웨어 : NET-I VIWER
9) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet
10) 최저조도 : 0.012Lux 
11) 지능형 영상분석 기능 : Tampering
12) 부가기능: PoE 지원
13) 동작온도 / 습도 : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH
14) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC, 최대 3.7W(POE : 4.3W)
15) 중량/재질 : 345g / 플라스틱
16) 크기: 92.7(H) x 115.8(Ø)mm
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