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SND-5080 CAMARA DOMO DE RED DE ALTA DEFINICION, 1.3 MEGAPIXEL, CCD DE 1/3”
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA

NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA

NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO

NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01
GENERALIDADES

A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.
2.02
SND-5080 CAMARA DOMO DE RED DE ALTA DEFINICION, 1.3 MEGAPIXEL, CCD DE 1/3”
A. 
Esta cámara domo de red, resistente al vandalismo con modo día / noche deberá soportar una resolución de 1.3M (1280 x 1024) y una resolución 16:9 HD (720p) con 30 fps con una resolución en Alta Definición (720p) (22fps con 1.3M en SXGA).
B.
La cámara deberá soportar transmisión simultánea de múltiples codecs (H.264, MPEG-4 y MJPEG).
C.
La cámara deberá tener una lente varifocal de 2,8 ~ 10 mm megapíxel (F1.2) y una ranura para Tarjeta de Memoria para grabación interna. La cámara deberá proporcionar las funciones día/noche (a través del Filtro de Corte IR), Barrido Progresivo, Análisis de Vídeo Inteligente, PoE (Alimentación sobre Ethernet), soporte para audio bidireccional y soporte para conexión segura por HTTPS.
D.
Esta cámara deberá ser construida con un involucro resistente al vandalismo con nivel de protección IP66, y deberá tener un ventilador/calentador incorporado para instalación de la cámara en exteriores. Debe aun tener la funcionalidad de montaje en superficie o montaje empotrado.
E. 
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Dinamarqués y Portugués.

2.03
CAMARA

A. Tipo

Color

B. Dispositivo de Imagen
CMOS de Barrido Progresivo Megapíxel de 1/3"
C. Tamaño
1/3”

D. Barrido
Barrido Progresivo
E. Píxeles


1. Totales
1.384 (H) x 1.076 (V), 1,49M píxeles

2. Efectivos
1.329 (H) x 1.049 (V), 1,39M píxeles
F. Iluminación Mínima


1. Modo Color, Sensibilidad desactivada
0,3 Lux (F1.2, 50IRE) 


2. Modo B&N, Sensibilidad Desactivada
0,01 Lux (F1.2, 50IRE)
G. Funciones

1. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)
2. Día/Noche
Modo Color, Modo B&N, Automático (ICR)

3. Compensación de la Luz de Fondo
BLC, HLC, SSDR, Desactivada (Off)
4. Velocidad del Obturador Electrónico
Automática (1/30 ~ 30.000 seg), A. FLK, Manual
5. Control de Ganancia
Bajo, Mediano, Alto, Manual

6. Sensibilidad (Integración de cuadros)
Automática, Desactivada (Off) 
(posible de seleccionar hasta 60x)
7. Filtro de Ruido 2D + 3D (SSNRIII)
On, Off (ajuste de nivel)

8. Balance de Blanco
ATW, AWC, Manual, Interno, Externo
9. Exhibición de Informaciones en la 
   Pantalla
Sí (soporte para exhibición del título de la cámara)

H. Salida de Vídeo
VBS 1.0vp-p

I.  Relación S/R
50 dB
J. Lente

1. Distancia Focal
2,8 ~ 10 mm

2. Relación de Zoom
3,6x

3. Relación de apertura
F 1.2

4. Campo de Visión Angular
H: 94,6( (Wide) ~ 28,8( (Tele)


V: 68,4( (Wide) ~ 21,6( (Tele)

5. Tipo de Accionamiento
AI (DC)


6. Tipos de Montura
Tipo integrada en la placa
K. Alimentación 


1. Requisitos de Alimentación
Dual (12V CC / 24V CA), PoE


2. Consumo
7W como máximo


3. LED indicador
Sí
2.04
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

A. Sistema Operativo
Linux Incorporado

B. Hardware de la Tarjeta de Red


1. Memoria Flash
128 Mbytes

2. RAM
256 Mbytes

3. Ethernet
RJ-45 (10/100 Base-T)


4. Salida de Vídeo
VBS 1.0Vp-p


5. Audio
Entrada / Salida de Línea

6. Ranura para Tarjeta de Memoria SD
Sí (SD, SDHC)


7. PoE
Sí (IEEE802.3af)

C. Alarma
1 entrada, 1 salida (relé) 

D. Vídeo


1. Compresión
Codec múltiple H.264, MPEG-4, MJPEG


2. Resolución SXGA
1280 x 1024

3. Resolución HD (16:9)
1280 x 720P

4. Resolución SVGA
800 x 600

5. Resolución VGA
640 x 480


6. Resolución QVGA
320 x 240


7. Velocidad Máxima de Cuadros
SXGA: 22 fps


HD, SVGA, VGA, QVGA: 30 fps


8. Calidad H.264 / MPEG-4
Compresión: 5 ~ 100 (20 pasos)


Tasa de bits blanco (solamente en el modo CBR): 
niveles 1 ~ 10


9. Calidad MJPEG
Niveles 1 ~ 20


10. Control de la Tasa de Bits
H.264, MPEG-4: VBR, CBR



MJPEG: VBR


11. Flujo de transmisión
Flujo de transmisión múltiple H.264, MPEG-4, MJPEG 



(Flujos de transmisión individuales simultáneos) 

E. Audio


1. Compresión
G.711 u-law

2. Comunicación Bidireccional
Sí
F. Detección de Movimiento Inteligente
Cambio de la escena, Línea virtual, Entrada/Salida, Aparecimiento/Desaparecimiento
G.  Protocolo de Red


1. IP v4
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF 

2. IPv6
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP


3. Flujo
Unicast, Multicast

4. Seguridad
Autenticación por login HTTPS (SSL), Autenticación por login Digest, Filtrado de dirección IP, Registro de acceso de usuarios 


5. DDNS
Soporte para los servicios DDNS Samsung y DDNS públicos

6. Máximo de accesos de usuarios
10 usuarios en el modo Unicast, 20 usuarios en el modo Multicast
H. Nivel de Acceso de Usuario


1. Administrador
Privilegio de control total

2. Operador
Solamente monitoreo en vivo

3. Usuario
Privilegios configurables individualmente
I. Administración de Eventos


1. Entrada de Alarma
Memoria intermediaria de imágenes de alarma (Pre/Post), Grabación de imagen: Tarjeta de Memoria SD

2. Detección de vídeo inteligente
Notificación de evento, Activación de la salida de alarma, Notificación por e-mail

3. Programación
Transferencia de imagen JPEG: FTP 
Grabación de imagen: Tarjeta de Memoria SD

J. Visualizador Navegador de Internet


1. Sistemas Operativos Soportados
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS

2. Navegador Soportado
Internet Explorer 6 ó más reciente, Firefox, Chrome, Safari

3. Plug-in
MS SilverLight 4.0


4. Control PTZ
PTZ Digital basado en la resolución megapíxel

      
3. Idiomas del Interfaz del Usuario
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Dinamarqués y Portugués

4. Actualización del Software
Utilización del Interfaz del Usuario a través del Visualizador de Internet

K. Flujo de transmisión RTP/RTSP 
    con Video Player
QuickTime, VLC player

L. Software de Administración de Vídeo
Samsung CMS, aplicación de terceros

M. Aplicación
Aplicación de instalador IP para todos los dispositivos IP Samsung

2.05
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 0% ~ 90% 

2.06
ESPECIFICACIONES FISICAS

A. Dimensiones


1. SND-5080
( 133 x 129,5 mm


2. SND-5080F
( 160 x 125 mm 

B. Peso



1. SND-5080
525 g


2. SND-5080F
765 g

C. Color
Blanco
D. Caja

Plástica

2.07
CERTIFICACIONES


A. Certificada UL 

B. Certificada UL según los estándares de seguridad canadienses

C. Marca CE

D. Marca FCC

2.08
GARANTIA

A. 3 años, piezas y mano de obra
SND 5080 AE-2010


